# Étalonnage de l’écran tactile

Vous pouvez étalonner un écran tactile analogique.

Étalonnage :

1. Sur l'afficheur, ouvrez l'écran Configuration du matériel.
2. Touchez le bouton [...] au côté droit du champ [Touch].
3. Touchez le bouton dans le champ [Calibration]. L'étalonnage est démarré et un curseur à croix apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.
4. Touchez-le. La croix disparaît et la croix suivante s'affiche. Lorsque vous avez appuyé sur toutes les croix, l'étalonnage est terminé.

   Remarque : Vous devez toucher le centre de la croix. Si vous touchez un autre endroit, l'entrée est considérée comme une erreur et l'étalonnage ne sera pas correctement effectuée.