# Configuration des Vitesses de scrutation

Interface qui affiche les vitesse de scrutation configurées (périodes pendant lesquelles les variables externes lisent les valeurs d'adresse de périphérique).

Si nécessaire, à l'aide de cette interface, vous pouvez modifier la valeur des vitesses de scrutation configurées.

Remarque : Pour plus d'informations sur les vitesses de scrutation, voir ci-dessous.
Définition de l'intervalle de lecture des valeurs de variables externes (Vitesse de scrutation)

Pour configurer les vitesse de scrutation :

1. Sur l'afficheur, ouvrez l'écran Configuration du matériel.
2. À la droite du champ [Scan Rates], touchez les points de suspension [...] pour afficher les vitesses de scrutation configurées.
3. Appuyez sur une valeur de vitesse de scrutation pour afficher un clavier, que vous pouvez utiliser pour saisir la nouvelle vitesse de scrutation.