# Nouveautés

Masquer Afficher

1. Version 4.2
2. Version 4.1
3. Version 4.0
4. Version 3.5 Service Pack 1
5. Version 3.5
6. Version 3.4.100
7. Version 3.4
8. Version 3.3 Service Pack 1
9. Version 3.3
10. Version 3.2 Service Pack 2
11. Version 3.2 Service Pack 1
12. Version 3.2
13. Version 3.1 Service Pack 1B

## Version 4.2

### Fonctions améliorées

- Vous pouvez désormais configurer plusieurs connexions FTP dans le logiciel d'édition d'écran et passer de l'une à l'autre lors de l'exécution.
  Connexion au serveur FTP
- Vous pouvez désormais concevoir des objets de chemin personnalisés à l'aide de la syntaxe de chemin et des contours de police.
  Propriétés (Chemin)
- Vous pouvez désormais afficher le texte de la propriété [Description] pour les écrans et les contenus lors de l'exécution.
  Propriétés

## Version 4.1

### Équipements pris en charge

#### Série PSA6000

L'équipement Série PSA6000 est maintenant pris en charge.

Liste des modèles et fonctions pris en charge

### Nouvelles fonctions

#### Nouveaux objets

L'objet suivant est maintenant pris en charge.

Visionneuse du journal des opérations

#### Gestes

Les modèles suivants prennent désormais en charge les gestes de défilement.

- Série ST6000
- Série STM6000

Qu’est-ce qu’un geste ?

### Fonctions améliorées

- Vous pouvez maintenant configurer la connexion FTP au moment de l'exécution.
  Configuration des connexions FTP

## Version 4.0

### Pilotes pris en charge

- La nouvelle version du logiciel (STEP7 V20) est désormais prise en charge.

  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet

- La nouvelle version du fichier L5K (Studio 5000 V37) est désormais prise en charge par le pilote suivant.

  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

- Les pilotes suivants ont été mis à jour afin d'importer des symboles pour les variables de processus et de sécurité.

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master

- Les pilotes suivants sont désormais compatibles avec la fonction Symbol Link.

  - Beckhoff Automation GmbH - Beckhoff TwinCAT ADS/AMS

### Nouvelles fonctions

#### HMI License Manager

La méthode d'activation des licences des logiciels d'édition d'écran et des applications d'exécution a changé. Activez la licence à l'aide du logiciel d'activation (HMI License Manager).

Environnement d'exploitation

#### Objet composé

La création et l'utilisation d'objets composés sont désormais prises en charge. Un objet composé est un objet créé par l'utilisateur qui combine plusieurs objets.

Vue d'ensemble

#### Connexions FTP

La communication FTP est désormais prise en charge. L'afficheur peut se connecter à un serveur FTP en tant que client FTP.

Connexion au serveur FTP

#### Icône

La catégorie d'icônes a été ajoutée à la [Bibliothèque d'objets].

Bibliothèque d'objets

#### Fusionner des formes

Une forme unique peut désormais être générée à partir de plusieurs formes et icônes.

Fusionner des formes

#### Modèle

Les modèles sont désormais disponibles lors de la création d'un nouveau projet et de nouveaux objets composés. Si vous utilisez un modèle, vérifiez qu'il fonctionne correctement.

#### Paramètres de l'application

Il est désormais possible de conserver la position d'affichage des fenêtres de propriété et des boîtes de dialogue. Il est également possible de ramener la position de l'écran à son état initial.

Barre d'outils de l'application

### Fonctions améliorées

- L'objet Résumé d'alarme peut désormais masquer toutes les alarmes récupérées en une seule fois. Le masquage est défini par le script.
  Sommaire de l'alarme
- Les données collectées par l'enregistrement des données peuvent désormais être effacées. L'effacement des données se fait par script.
  Journalisation des données
- Le logiciel d'édition d'écran est désormais compatible avec Windows 11 et Windows Server 2022.
  Environnement d'exploitation
- Les formats de fichiers/données pouvant être affichés dans l'objet Navigateur Web ont augmenté.
  À propos de Navigateur Web

## Version 3.5 Service Pack 1

### Pilotes pris en charge

- La nouvelle version du logiciel (STEP7 V19) est désormais prise en charge.

  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet

- La nouvelle version du fichier L5K (Studio 5000 V36) est désormais prise en charge par le pilote suivant.

  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

### Nouvelles fonctions

#### Liste d'objets

Le nombre d'objets dans l'écran/le contenu est désormais affiché entre parenthèses après le nom dans l'espace de travail de la fenêtre [Liste d'objets] de l'écran/du contenu.

Liste d'objets

#### Renforcement de la cybersécurité

Dans Alarme, Journal des opérations, Journalisation et Recette, la valeur par défaut de la propriété [Chiffrement] est passée de désactivée à activée.

## Version 3.5

### Équipements pris en charge

#### Série PS6000 Basic Box

L'équipement Série PS6000 Basic Box est maintenant pris en charge.

Liste des modèles et fonctions pris en charge

### Pilotes pris en charge

- Les pilotes suivants sont maintenant pris en charge.

  - IAI Corporation - X-SEL Contrôleur

  - Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. - Modbus TCP Master

  - Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. - Modbus SIO Master

- La nouvelle version du fichier L5K (Studio 5000 [anciennement RSLogix5000] V35) est désormais prise en charge par le pilote suivant.

  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

### Nouvelles fonctions

#### Réglage unique pour des sélections multiples

Lorsque vous sélectionnez plusieurs objets ou variables, les propriétés communes sont automatiquement filtrées et vous pouvez désormais les définir en une seule fois pour tous les objets ou variables. Cela réduit le temps et les efforts nécessaires pour définir les objets et les variables lors de l'édition des écrans.

Définition de propriétés communes pour plusieurs objets à la fois sur un écran

Définition de propriétés communes pour plusieurs variables à la fois

#### Soutenir l'amélioration de l'information

Les fonctions suivantes sont désormais prises en charge dans la barre d'outils d'application du logiciel d'édition d'écran.

- Couper
- menu « ? »
  - Aide hors ligne
  - Aide en ligne
  - HMI Design Studio
  - Lisez-moi

Barre d'outils de l'application

## Version 3.4.100

### Pilotes pris en charge

- Nouvelles UC prises en charge par les pilotes suivants
  - OMRON Corporation - CS/CJ/CP/NX Series Ethernet
  - OMRON Corporation - CS/CJ/CP Series HOST Link
- Nouvelles adresses de périphérique prises en charge par les pilotes suivants.
  - Mitsubishi Electric Corporation - Q/QnA Series Ethernet
  - Mitsubishi Electric Corporation - Q/QnA Series Serial
- La nouvelle version du logiciel (STEP7 V18) est désormais prise en charge.
  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet
- Les pilotes suivants ont été mis à jour afin d'augmenter la gamme d'ID d'unité.
  - Modbus Organization - Modbus TCP Master
  - Schneider Electric - Modbus TCP Master
  - Schneider Electric - Modbus TCP Master via USB

### Nouvelles fonctions

#### Alarme

La propriété [Comportement de l'alarme] a été ajoutée à la fenêtre de propriété [Groupe d'alarmes]. Selon le réglage de la propriété [Comportement de l'alarme], le statut de l'alarme passe de trois états ([ACK optionnel]) à quatre états ([ACK obligatoire]). Pour prendre en charge cette fonction, la version du fichier des données d'alarme exportées est la version 2.1.

Fonctionnement des alarmes

#### Définition indirecte du numéro d'un élément d'un tableau à l'aide des valeurs d'une propriété d'objet

Les valeurs des propriétés des objets peuvent désormais être utilisées pour définir indirectement les numéros des éléments d'un tableau.

Type de données > Variables de type données utilisateur > Variables de tableau > Adressage indirect d'un tableau

#### Choisir de conserver ou d'effacer les données du journal lors du transfert via Ethernet ou USB

Lors du transfert de projets via Ethernet ou USB, les paramètres et les données d'alarme, d'enregistrement et d'exploitation peuvent désormais être conservés. Sélectionnez cette option pour conserver ou effacer chaque fichier de données d'enregistrement dans le gestionnaire de téléchargement.

Conserver les données d'exécution après le transfert

### Fonctions améliorées

- Le nombre maximum de recettes dans chaque groupe de recettes a augmenté.
  Liste des modèles et fonctions pris en charge
- Lors de la réimportation du fichier de symboles, il n'est pas nécessaire de supprimer le fichier de symboles précédemment importé.
  Importation de symboles pour les équipements externes

## Version 3.4

### Équipements pris en charge

#### Série SP5000X

L'équipement Série SP5000X est maintenant pris en charge.

Liste des modèles et fonctions pris en charge

### Pilotes pris en charge

- Le pilote suivant est maintenant pris en charge.
  - KEYENCE Corporation - KV-10/16/24/40 CPU Direct
- Nouvelles UC prises en charge par le pilote suivant.
  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP
- La nouvelle version du fichier L5K (RSLogix5000 V33/V34) est désormais prise en charge par le pilote suivant.
  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

### Nouvelles fonctions

#### Variables locales

Les variables locales sont maintenant prises en charge. Les variables locales ne peuvent être utilisées que dans un écran, un contenu ou ses scripts.

Variables locales

#### Nouveaux objets

L'objet suivant est maintenant pris en charge.

Affichage de l'adresse

#### Création de scripts basés sur des blocs

L'environnement de création de script basé sur des blocs a été amélioré. Après avoir ajouté un bloc au script, cliquez sur l'icône et utilisez IntelliSense pour répertorier les blocs compatibles et les ajouter rapidement.

Étapes de conception (mode bloc)

#### Communication

Vous pouvez désormais utiliser le statut d'erreur dans une propriété d'équipement. Pour en savoir plus, consultez ce qui suit.

Équipement

#### Serveur OPC UA

Vous pouvez maintenant sélectionner AES pour la politique de sécurité.

Connexion au serveur OPC/UA

#### Renforcement de la cybersécurité

- La modification du format des chaînes de sortie et des symboles spéciaux est désormais empêchée, de sorte que les traitements indésirables lors de l'ouverture des fichiers exportés sont bloqués.

#### Amélioration de l'utilisation du logiciel d'édition d'écrans

- L'opérabilité des fenêtres Explorateur de projet, Bibliothèque d'objets, Propriétés et Liste des objets a été améliorée.

- La création de scripts basés sur des blocs prend en charge Intellisense.

## Version 3.3 Service Pack 1

### Nouvelles fonctions

#### Pilotes mis à jour

Nouvelles UC prises en charge par les pilotes suivants.

- Schneider Electric - Modbus SIO Master

- Schneider Electric - Modbus TCP Master

- KEYENCE Corporation - KV Series Ethernet

- KEYENCE Corporation - KV Series SIO

#### Nouveau bloc de valeurs

Le bloc de valeurs suivant est maintenant pris en charge.

- ID de texte linguistique

## Version 3.3

### Nouvelles fonctions

#### Création de scripts en mode texte

Un environnement de création en mode texte est désormais pris en charge pour les utilisateurs expérimentés. Vous pouvez programmer la façon dont l'afficheur réagit aux événements en temps réel tels qu'une touche, un changement d'écran ou un changement de valeur.

Mode texte pour les scripts

#### Définir la largeur du clavier de la chaîne de caractères

Vous pouvez maintenant spécifier la largeur du clavier de la chaîne du système.

Claviers numériques

#### Pilotes mis à jour

Nouvelles UC prises en charge par le pilote suivant.

- Fuji Electric Co., Ltd. - MICREX-SX Series Ethernet

La nouvelle version du logiciel (STEP7 V17) est désormais prise en charge.

- Siemens AG - TIA Portal Ethernet

#### Renforcement de la cybersécurité

- Pour protéger les mots de passe contre toute tentative de vol, lorsque des astérisques sont affichés pour les valeurs de saisie, les touches du clavier du système n'inversent pas leur affichage lorsque la touche est enfoncée.

## Version 3.2 Service Pack 2

### Équipements pris en charge

#### Série PS6000

- L'équipement PS6000 Series est maintenant pris en charge.
  Liste des modèles et fonctions pris en charge

### Pilotes pris en charge

- De nouvelles UC sont prises en charge dans le pilote suivant.

  - Panasonic Industrial Devices SUNX - FP Series Computer Link SIO

  - Modbus Organization - Modbus SIO Master

  - Modbus Organization - Modbus TCP Master

- De nouvelles adresses de périphérique sont prises en charge dans le pilote suivant.
  - JTEKT Corporation - TOYOPUC CMP-LINK Ethernet
  - JTEKT Corporation - TOYOPUC CMP-LINK SIO

- La méthode d'accès par octet pour %MW et %KW a changé.

  - Schneider Electric - Modbus SIO Master

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master via USB

### Nouvelles fonctions

#### Filtre d'écriture unifié

Vous pouvez maintenant vérifier l'état du filtre d'écriture unifié (UWF) de l'afficheur.
Pour en savoir plus, consultez ce qui suit.
Paramètres de cible

#### Communication

Un indicateur d'erreur de communication et l'activation et la désactivation de la communication de l'équipement sont désormais pris en charge. Pour plus d'informations sur ces fonctions, reportez-vous à ce qui suit.

Équipement

Définition de l'intervalle de lecture des valeurs de variables externes (Vitesse de scrutation)

#### Affichage numérique

- Vous pouvez maintenant utiliser [Suffixe] et [Préfixe] pour afficher du texte avant et après les valeurs dans un affichage numérique.
  Pour en savoir plus, consultez ce qui suit.
  Propriétés (affichage numérique)
- Vous pouvez maintenant modifier la couleur du remplissage, de la bordure ou du texte lorsque les valeurs sont hors de la plage d'entrée ou lorsque les valeurs sont dans une plage d'alarme.

#### [Couleur lorsqu'elle est sélectionnée]

Utilisez cette nouvelle propriété pour spécifier la méthode d'inversion lorsqu'un objet est sélectionné. Pour les objets de liste déroulante et de recette déroulante, spécifiez la méthode d'inversion lorsqu'un élément de la liste est sélectionné.

Cette propriété dispose des options suivantes : [Couleur inversée] et [Inverser la couleur et la transparence]. Le paramètre par défaut est [Couleur inversée]. Si vous ouvrez un projet créé dans une version précédente du logiciel d'édition d'écran, cette propriété est réglée sur [Inverser la couleur et la transparence].

Les objets suivants prennent en charge cette fonctionnalité.

- Affichage de date/heure

- Liste déroulante

- Affichage numérique

- Menu déroulant de recettes

- Affichage de chaîne

- Affichage d'heure

#### Mode de récupération

Lorsqu'une afficheur n'accepte pas le projet lors d'une opération de transfert, vous pouvez maintenant entrer en mode de récupération et transférer à nouveau le projet.

Mode de récupération

### Nouvelle opération

L'opération suivante est maintenant prise en charge.

- Équipement

### Renforcement de la cybersécurité

- Le nouvel onglet [Avertissements de sécurité] a été ajouté à la zone de commentaires, afin que vous puissiez trouver rapidement tout avertissement lié à la sécurité.
- Vous pouvez désormais définir un mot de passe lors du transfert ou de l'enregistrement d'un projet.

### Fonctions améliorées

- La modification de l'adresse IP et de l'ID de l'unité de l'équipement au moment de l'exécution est désormais prise en charge. Pour plus d'informations sur les pilotes pris en charge, reportez-vous à ce qui suit.
  Équipement
- Lorsqu'un script comprend des conditions ou des valeurs non définies, le fonctionnement de ce script est désormais modifié.
  Notes sur la conversion du projet

## Version 3.2 Service Pack 1

### Nouvelle fonction

Le montage de l'afficheur en orientation portrait, en plus de l'orientation paysage, est désormais pris en charge sur tous les modèles.

Paramètres de cible

## Version 3.2

### Équipements pris en charge

#### Série STM6000

- L'équipement STM-6B00D est maintenant pris en charge.

#### SP5000 Series Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise)

- L'équipement SP5000 Series Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise) est maintenant pris en charge.

Liste des modèles et fonctions pris en charge

### Pilotes pris en charge

- Les pilotes suivants sont maintenant pris en charge.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGT/XGB Series Cnet
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - GLOFA Series Cnet
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - MATER-K Series Cnet
- De nouvelles UC sont prises en charge dans le pilote suivant.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGT/XGB Series FEnet
- La communication chiffrée est prise en charge dans le pilote suivant.
  - CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V3 Ethernet
  - Schneider Electric SA - Machine Expert Network
  - Schneider Electric SA - PacDrive

### Accessoires

- Vous pouvez connecter un lecteur de code à barres USB à un afficheur pour saisir des données dans des variables ou des objets.
  Connexion d'un lecteur de code à barres USB

### Nouvelles fonctions

- Vous pouvez maintenant afficher ou utiliser l'écran à distance à partir d'un navigateur Web.
  Aperçu de BLUE Web Viewer et du flux de travail de développement
- Vous pouvez maintenant ajouter et supprimer des utilisateurs sur l'afficheur.
  Ajouter et supprimer des utilisateurs sur l'afficheur
- Vous pouvez maintenant définir l'intervalle auquel les variables externes lisent les valeurs d'adresse de périphérique.
  Définition de l'intervalle de lecture des valeurs de variables externes (Vitesse de scrutation)

### Nouvelles opérations

Les opérations suivantes sont maintenant prises en charge.

- Convertir de numérique en chaîne
- Convertir de flottant en chaîne
- Convertir de chaîne en numérique/flottant
- Obtenir la longueur de la chaîne
- Extraire la chaîne (gauche/droite)
- Extraire la chaîne (milieu)
- Rechercher une chaîne

### Renforcement de la cybersécurité

- Vous pouvez maintenant définir des exigences de complexité pour les mots de passe qui protègent le fichier d'informations utilisateur.
  Exportation et importation des données de sécurité (Informations sur l’utilisateur)

- Depuis la version 3.2, la valeur par défaut des propriétés suivantes est passée de [Désactiver] à [Activer].

  - Fenêtre des propriétés : fenêtre [Explorateur de projets] → [Sécurité] → [Paramètres]
  - [Mot de passe complexe] (Avant la version 3.1 Service Pack 1B, cette propriété s'appelait [Utiliser un mot de passe complexe])
  - [Verrouillage]

### Amélioration de l'utilisation du logiciel d'édition d'écrans

- L'opérabilité de la fenêtre de propriété a été améliorée.
- L'opérabilité de l'importation des tables de recettes et de langues a été améliorée.

## Version 3.1 Service Pack 1B

### Équipements pris en charge

#### Série STM6000

- L'équipement Série STM6000 est maintenant pris en charge.
  Liste des modèles et fonctions pris en charge

### Pilotes pris en charge

- Les pilotes suivants sont maintenant pris en charge.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGK Series CPU Direct
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGT/XGB Series FEnet
- De nouvelles UC sont prises en charge dans le pilote suivant.
  - Panasonic Industrial Devices SUNX - MEWTOCOL-COM Ethernet
- Le nom du fabricant suivant a changé.

  Précédent | Actuel
  TOSHIBA MACHINE Co., Ltd. | SHIBAURA MACHINE CO., LTD.

### Renforcement de la cybersécurité

- Problèmes de vulnérabilité résolus.
- Logiciel Schneider Electric mis à jour à la versiono 2.5.0.
- Gestionnaire de licences Schneider Electric mis à jour à la versiono 2.5.0.
- Les pilotes suivants ont été mis à jour pour prendre en charge la gestion des utilisateurs pour établir la communication avec les périphériques externes.
  - CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V3 Ethernet
  - Schneider Electric SA - PacDrive
  - Schneider Electric SA - SoMachine Network

### Fonctions améliorées

- La transition après le changement d'écran ou de contenu a été améliorée.
  Transition après le changement d'écran ou de contenu