# Azbil

L'opération Azbil exécute l'opération de sauvegarde et restauration sur les équipements externes de Azbil Corporation. Grâce à cette opération, vous pouvez sauvegarder et restaurer en une seule fois les paramètres d'adresse IP de plusieurs équipements externes sur la carte Ethernet sélectionnée.

##### Bloc

##### Texte

azbilBackup($Enums.ComInterface.Ethernet1);
1 2

1 : Opération

##### Bloc

- [Backup]
- [Restore]

##### Texte

- 'azbilBackup'
- 'azbilDownload'

2 : carte Ethernet

Remarque : Cette opération est applicable uniquement si un équipement externe Azbil Corporation est connecté à l'afficheur.

## Sauvegarde et restauration des paramètres d'adresse IP

Utilisez l'opération [Backup] pour sauvegarder le réglage de l'adresse IP de l'équipement externe sur l'afficheur. Vous pouvez modifier le paramètre de l'adresse IP à partir de l'écran de configuration matérielle de l'afficheur, puis utiliser [Restore] pour remplacer l'adresse IP de l'équipement externe par le paramètre modifié.

Remarque :

- La sauvegarde et la restauration du réglage de l'adresse IP peuvent être effectuées pour un dispositif externe dans la même configuration du système. Le paramètre d'adresse IP sauvegardé ne peut pas être restauré sur un équipement externe dans une configuration de système différente.

- La sauvegarde et la restauration du réglage de l'adresse IP sont uniques pour chaque carte Ethernet. Le paramètre d'adresse IP sauvegardé ne peut pas être restauré sur un équipement externe connecté à une carte Ethernet différente.

- Lorsque vous utilisez plusieurs chaînes pour connecter plusieurs équipements externes à une carte Ethernet, la sauvegarde et la restauration des paramètres d'adresse IP ne sont pas possibles.