# Transfert d'un projet par Ethernet

Vous pouvez transférer (ordinateur à l'afficheur) les projets vers l'afficheur au moyen du câble Ethernet.

## Transfert du projet

Pour exécuter le transfert par Ethernet, des opérations sont nécessaires à la fois sur le PC (logiciel d'édition d'écran) et sur l'afficheru (écran de configuration du matériel). Le port Ethernet de l'afficheur étant normalement fermé, vous devez, dans le cadre du processus de transfert, ouvrir le port dans l'écran de configuration du matériel (voir l'étape 8 dans le tableau ci-dessous).

Important :

- Pour communiquer au moyen d'Ethernet, l'adresse IP des paramètres Ethernet doit être configurée sur l'afficheur.

- Le système de l'afficheur utilise les numéros de port Ethernet 3320-3321 et 8050-8051. Ne fermez pas ces ports dans les paramètres du pare-feu.

- Avant de transférer un projet par Ethernet, validez le risque de sécurité. Pour en savoir plus, consultez ce qui suit.
  Cybersécurité

- Pour empêcher l'altération du projet sur l'afficheur, activez l'authentification utilisateur pour les opérations de transfert de projets. Pour connaître la procédure de configuration, voir le tableau ci-dessous.
  Prenez des précautions car le transfert ne sera pas possible si vous oubliez le nom d'utilisateur ou le mot de passe.

Remarque :

- Vérifiez que les ports Ethernet sont disponibles sur l'afficheur.
- Il se peut que le PC ou la carte réseau ne prenne pas en charge la connexion directe de l'afficheur via un câble Ethernet. Si la communication est impossible, essayez ce qui suit :

- Si vous êtes connecté directement au périphérique de destination au moyen d'un câble Ethernet, utilisez un commutateur Ethernet.

- Faire correspondre les paramètres [Négociation automatique], [Paramètre de débit] et [Paramètre Duplex] avec le périphérique de destination.
  Vous pouvez modifier ces paramètres sur l'écran Configuration du matériel.
  Configuration des paramètres Ethernet

- Vous ne pouvez pas transférer le projet pendant la simulation.

- Lorsque le logiciel d'édition d'écran et l'application d'exécution se trouvent sur le même PC, définissez [127.0.0.1] dans la propriété [Méthode de transfert] - [Adresse IP] de la cible.

Pour transférer un projet :

| PC (Logiciel d'édition d'écrans) | Afficheur (écran Configuration du matériel)
1 | Connectez l’ordinateur (installé à l’aide du logiciel d’édition d’écrans) et l’afficheur au réseau Ethernet.
2 | — | Mettez l'afficheur sous tension. (Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise)) Dans le menu Programme, cliquez sur [BLUE Runtime] > [BLUE Runtime (Run as Administrator)]. (Lors de l'utilisation d'un équipement Série IPC ou PC/AT) Dans le menu Programme, cliquez avec le bouton droit sur [BLUE Runtime] et sélectionnez [Exécuter en tant qu'administrateur]. Remarque : si vous ne pouvez pas sélectionner [Exécuter en tant qu'administrateur], communiquez avec votre administrateur système.
3 | Démarrez le logiciel d’édition d’écrans et ouvrez le projet que vous voulez transférer. | —
4 | Dans la fenêtre Explorateur de projets, dans [Architecture du système], cliquez sur [Target01]. Remarque : Assurez-vous que l'afficheur vers lequel vous effectuez le transfert est du même type que celui défini dans le logiciel d'édition d'écran. | —
5 | Dans la fenêtre Propriétés, accédez à l’onglet [Fonction] ➞ onglet [Basique] et confirmez que le [Type] sous [Méthode de transfert] est [Ethernet]. Définissez l'adresse IP de à laquelle transférer les projets. | —
6 | Dans [Paramètre de sécurité], sélectionnez [Activer] et dans le champ [Niveau de sécurité], définissez le niveau de sécurité nécessaire pour effectuer les opérations de transfert. Remarque : Dans [Paramètre de sécurité], si l'option [Désactiver] est sélectionnée, le projet est transféré sans authentification utilisateur. Si l’option [Activer] n’est pas sélectionnée dans la fenêtre de propriétés [Paramètres], le projet est transféré sans authentification. (Pour ouvrir la fenêtre de propriétés [Paramètres], dans la fenêtre Explorateur de projets, accédez à [Sécurité] et cliquez sur [Paramètres].) S'il n'y a aucun groupe d'utilisateurs ou utilisateur qui satisfait au [Niveau de sécurité], le projet ne peut pas être transféré. Pour créer un groupe d'utilisateurs ou un utilisateur, voir ci-dessous. Procédure de conception (sécurité) | —
7 | — | Ouvrez l'écran Configuration du matériel. Configuration du matériel
8 | — | Dans [Ethernet Download], appuyez sur le bouton [Enable]. ➞ L’écran de veille s’affichera. Les opérations d’afficheur ne sont pas possible lorsque l’écran de veille est affiché. (Lors de l'utilisation d'un équipement Série IPC ou PC/AT) La première fois que vous transférez un projet, la boîte de dialogue suivante peut s'afficher. La boîte de dialogue s'affiche lorsque les ports Ethernet nécessaires ne sont PAS ouverts. Cliquez sur [Autoriser l'accès]. Cliquez sur [Autoriser l'accès] pour ouvrir les ports Ethernet nécessaires. Remarque : si vous cliquez sur [Annuler] dans la boîte de dialogue ci-dessus, ou si la boîte de dialogue ci-dessus n'apparaît pas en raison de vos paramètres Windows, définissez manuellement l'autorisation. Pour plus d'informations sur les autorisations, reportez-vous à ce qui suit. Configuration manuelle de l'autorisation de communication
9 | Sur la barre d’outils de l’application, cliquez sur l’icône . Remarque : si le produit ne dispose pas d’une licence, l’icône s’affiche en gris et vous ne pouvez pas transférer le projet. | —
10 | La boîte de dialogue Gestionnaire de téléchargements indique l’état du transfert. On vous demandera de saisir un [Nom d'utilisateur] et un [Mot de passe]. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur qui satisfait au niveau de sécurité nécessaire et cliquez sur [OK]. Important : N'éteignez pas le PC ou l'afficheur et ne débranchez pas le câble de transfert durant le transfert (PC à l'afficheur). Cela pourrait provoquer une erreur lors du démarrage de l'afficheur. Remarque : Avant que la boîte de dialogue Gestionnaire de téléchargement soit affichée, une boîte de dialogue affichant les progrès de la validation et de la génération du fichier s'affiche. De plus, selon la taille du projet, il peut prendre un certain temps avant que la boîte de dialogue Gestionnaire de téléchargement apparaisse. La boîte de dialogue Gestionnaire de téléchargement affiche les options Conserver et Remplacer/Effacer les données d'exécution en fonction des paramètres des informations utilisateur, des paramètres Ethernet, du stockage local, de l'alarme, de la journalisation et des journaux d'opération. Pour en savoir plus, consultez ce qui suit. Conserver les données d'exécution après le transfert Si les fichiers de projet sont volumineux, le transfert peut prendre un certain temps. | —
11 | Une fois le transfert terminé, fermez la boîte de dialogue Gestionnaire de téléchargement. | —

Une fois le projet transféré avec succès, l’afficheur est redémarré et exécute le projet transféré.

Remarque : lors du transfert vers un équipement Série GP-4100 dont le système est la version 3.0 ou antérieure, après qu’une boîte de message s’affiche pour indiquer que le transfert est terminé, l’équipement Série GP-4100 pourrait ne pas redémarrer après une période de plusieurs minutes.

Une fois l’opération de transfert terminée, vous pouvez redémarrer l’équipement Série GP-4100 en retirant et en réinsérant le cordon d’alimentation.

## Toujours permettre le transfert par Ethernet

Configurez ce qui suit lorsque vous devez effectuer des transferts fréquemment, par exemple, lors du débogage de l’application, afin d’éviter de saisir la configuration matérielle et d’activer le téléchargement Ethernet chaque fois.

Important :

La configuration ci-dessous n’est pas recommandée. Lors de l’utilisation de cette configuration, l’afficheur accepte toujours les transferts par Ethernet, ce qui accroît les risques de sécurité.

1. Dans la fenêtre Explorateur de projets, accédez à [Architecture du système] et cliquez sur [Target01].

2. Dans la fenêtre Propriétés, accédez à l'onglet [Avancé] ➞ onglet [Paramètres], puis dans [Préférences], cochez la case [Toujours permettre le transfert par Ethernet].