# Afficher/Masquer les canaux dans une courbe de tendance

Vous pouvez afficher/masquer la courbe de tendance pour chaque canal.

Vous n'avez pas besoin d'afficher plusieurs canaux sur un seul graphique en même temps pour la vérification. Cela est utilise lorsque vous voulez isoler ou comparer des lignes spécifiques sur un graphique à plusieurs lignes.

## Exemple d'opération

Remarque : pour configurer les paramètres de journalisation des données, voir Journalisation des données à intervalles constants.

## Configuration du flux de travail

1. Ajouter des variables
2. Configurer des composants
3. Configurer des scripts

## Ajouter des variables

### Explorateur de projets : [Variables] ➞ [Toutes les variables]

Ajoutez les variables suivantes.

#### Propriétés de variable :

[Nom] | [Type de données] | [Source] | [Adresse de l'équipement] | [Valeur initiale]
Var1 | [INT] | ‘Équipement série Schneider Modbus’ | 400005 | -
Var2 | [INT] | 400030 | -
Var3 | [INT] | 400031 | -
Var4 | [BOOL] | (Tout) | (Tout) |
Var5 | [BOOL] |
Var6 | [BOOL] |

## Configurer des composants

### Explorateur de projets : [Conception d'écran] ➞ [Écran] ➞ [Screen1]

Faites glisser et déposez les objets suivants de la [Bibliothèque d'objets] vers l'écran.

#### Propriétés de la courbe de tendance (Nom : TrendGraph1) : A-1

Tabulation | Sous-tabulation | Propriété | Valeur
[Fonction] | [Basique] | [GroupName] | [LoggingGroup1]
[Canaux] | 3
[Canal 1] | [Variable] | [Variable] [Nom] : Var1
[Utiliser la plage globale] |
[Visibilité] | [Variable] [Nom] : Var4
[Format d'affichage] | [Ligne]
[Marque] | [Aucun]
[Canal 2] | [Variable] | [Variable] [Nom] : Var2
[Utiliser la plage globale] |
[Visibilité] | [Variable] [Nom] : Var5
[Format d'affichage] | [Ligne]
[Marque] | [Aucun]
[Canal 3] | [Variable] | [Variable] [Nom] : Var3
[Utiliser la plage globale] |
[Visibilité] | [Variable] [Nom] : Var6
[Format d'affichage] | [Ligne]
[Marque] | [Aucun]
[Mode d'affichage] | [Complet]
[Type de graphique] | [Enregistreur]
[Plage globale min.] | 0
[Plage globale max.] | 1000
[Intervalle] | 1
[Unité] | Min.
[Détails] | [Afficher le curseur] |
[Afficher les étiquettes de curseur] |

#### Propriétés de l'objet de commutateur (Nom : Switch1) : B-1

Valeur par défaut

#### Propriétés de l'objet de commutateur (Nom : Switch2) : B-2

Valeur par défaut

#### Propriétés de l'objet de commutateur (Nom : Switch3) : B-3

Valeur par défaut

## Configurer des scripts

### Explorateur de projets : [Screen1]

Définissez le script suivant sur l'objet.

Dans la [Bibliothèque d'objets], faites glisser et déposez le script dans l'éditeur de scripts.

#### Script de l'objet de commutateur (Nom : Switch1) : B-1

##### Canal 0

###

#### Script de l'objet de commutateur (Nom : Switch2) : B-2

##### Canal 1

###

#### Script de l'objet de commutateur (Nom : Switch3) : B-3

##### Canal 2

Légende | Bloc
1 | [Triggers] ➞ [Touch] ➞ [Touch]
2 | [Operations] ➞ [Value Change] ➞ [Bool Value Change]
3 | [Values] ➞ [Variable]
4 | [Values] ➞ [Screen Object]