# Impostazioni target

Nascondi Mostra

1. Target
2. FTP

## Target

Proprietà | Descrizione | Tipo di dati | Valore minimo | Valore massimo | Lettura | Scrittura
DateAndTime.Date | Salva la data nel target.*1 | Data | 01/01/1970 00:00:00 | 12/31/2037 15:00:00 |  |
DateAndTime.Time | Salva l’ora nel target.*1 | Ora del giorno | 01/01/1970 00:00:00 | 12/31/2037 15:00:00 |  |
DateAndTime.DateTime | Salva giorno e ora nel target.*1 | Giorno e ora | 01/01/1970 00:00:00 | 12/31/2037 15:00:00 |  |
DateAndTime.Year | Salva l’anno nel target.*1 | Intero | 1970 | 2037 |  |
DateAndTime.Month | Salva il mese nel target.*1 | Intero | 1 | 12 |  |
DateAndTime.Day | Salva la data nel target.*1 | Intero | 1 | 31 |  |
DateAndTime.Hour | Salva le ore nel target.*1 | Intero | 0 | 23 |  |
DateAndTime.Minute | Salva i minuti nel target.*1 | Intero | 0 | 59 |  |
DateAndTime.Second | Salva i secondi nel target.*1 | Intero | 0 | 59 |  |
DateAndTime.DayOfTheWeek | Mostra il giorno della settimana nel target. | Intero | 0 | 6 |  | -
Preferences.ScreenID | Salva l'ID della schermata corrente. | Intero | 1 | 9999 |  |
Preferences.ScreenDescription | Salva la descrizione della schermata corrente. Nota: Per utilizzare i dati in fase di esecuzione, attivare la proprietà [Preferiti] - [Descrizione della schermata di trasferimento] per Target01. | Stringa | - | - |  | -
Preferences.ColorSetID | Salva i colori del tema del progetto impostato.
1 | Blu scuro
2 | Blu chiaro
3 | Luce verde
4 | Verde - sempilce
5 | Grigio scuro
6 | Allarme
7 | Test
8 | Universal
9 | Plasma
10 | Contrasto elevato
| Intero | 1 | 1000 |  |
Preferences.Brightness | Salva la luminosità del pannello tattile. Intervallo:
Serie GP-4100 Serie ST6000 Serie STM6000 | Da 0 a 15 (0 è luminoso).
Serie SP5000 Power Box Serie SP5000X | Da 0 a 100 (0 è luminoso).
(Tranne la serie SP5000 Open Box (Windows 10 modello IoT Enterprise), serie IPC e PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.LanguageID | Salva l’ID del linguaggio utilizzato correntemente. Fare riferimento all'editor Tabella lingue per l'elenco delle lingue e degli ID associati. |  |  |  |  |
Preferences.BacklightOff | Se si imposta la proprietà su ON, la retroilluminazione del pannello tattile si spegne. (Tranne la serie SP5000 Open Box (Windows 10 modello IoT Enterprise), serie IPC e PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.USBStorage.Status | Mostra lo stato della memoria USB. (Tranne la serie SP5000 Open Box (Windows 10 modello IoT Enterprise), serie IPC e PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.SDCard.Status | Mostra lo stato della scheda SD. (Solo per la serie SP5000 Power Box) |  |  |  |  |
Preferences.SystemKeypad.Status | Mostra lo stato del tastierino di sistema. |  |  |  |  |
Preferences.KeepRuntimeData.UserManagement | Memorizza le impostazioni per mantenere o sovrascrivere le impostazioni dei dati di gestione utente durante il trasferimento del File system. |  |  |  |  |
Preferences.KeepRuntimeData.EthernetSettings | Memorizza le impostazioni per mantenere o sovrascrivere le impostazioni Ethernet durante il trasferimento del File system. (Modelli supportati Ethernet, tranne la serie SP5000 Open Box (Windows 10 modello IoT Enterprise), serie IPC e PC/AT) |  |  |  |  |
Preferences.SerialNumber | Visualizza il numero di serie del visualizzatore. (Solo per la serie ST6000, serie STM6000 e serie GP-4100) |  |  |  |  |
Preferences.FileManagement.Status | Visualizza lo stato della Gestione file. Quando si fa il Copia e Incolla in questa operazione, il valore di questa proprietà è su ON. (Tranne la serie GP-4100) |  |  |  |  |
Preferences.WebViewer.ConnectedClients | Visualizza il numero di client Web Viewer connessi al server HMI (visualizzatore). (Tranne la serie GP-4100) |  |  |  |  |
Preferences.WebViewer.RemainedLockoutSeconds | Il client Web Viewer sta interagendo con l'HMI e quindi blocca altri client. Dopo che il client è inattivo, questa proprietà esegue il conto alla rovescia del numero di secondi fino al rilascio del blocco. (Tranne la serie GP-4100) |  |  |  |  |
Preferences.InputCompletedFromUSBBarcodeReader | Visualizza lo stato di immissione dei dati del lettore di codici a barre USB. Il valore di questa proprietà della sorgente è impostato su ON quando i dati letti dal lettore di codici a barre USB vengono immessi in una variabile. Dopo che il valore della proprietà della sorgente è impostato su ON, spegnerlo manualmente in modo da poter confermare il completamento dell'immissione successiva. (Questo valore della proprietà NON si disattiva automaticamente.) Collegamento al lettore di codici a barre USB |  |  |  |  |
Preferences.UWF.Status | Visualizza lo stato del filtro di scrittura unificato (Unified Write Filter, UWF) di Windows®. 0: UWF non è installato o UWF è disabilitato. 1: UWF è abilitato (e il volume è protetto dalle operazioni di scrittura). (Serie SP5000 Open Box (Windows 10 modello IoT Enterprise), solo per la serie IPC e PC/AT) Nota: Questa proprietà viene aggiornata all'avvio. Se il sistema operativo sul visualizzatore è Windows Embedded Standard 7, il valore di questa proprietà potrebbe non aggiornarsi correttamente. |  |  |  |  |
Ethernet1.MACAddress | Visualizza l'indirizzo MAC per la porta Ethernet 1. (Modelli con porta Ethernet 1, tranne la serie SP5000 Open Box (Windows 10 modello IoT Enterprise), serie IPC, PC/AT e modelli senza Ethernet) | Stringa |  |  |  | -
Ethernet2.MACAddress | Visualizza l'indirizzo MAC per la porta Ethernet 2. (Modelli con porta Ethernet 2, tranne la serie SP5000 Open Box (Windows 10 modello IoT Enterprise), serie IPC e PC/AT) | Stringa |  |  |  | -
Ethernet1.IPv4Address | Visualizza l'indirizzo IP della porta Ethernet 1. (Modelli con porta Ethernet 1, tranne la serie SP5000 Open Box (Windows 10 modello IoT Enterprise), serie IPC, PC/AT e modelli senza Ethernet) | DWORD |  |  |  | -
Ethernet2.IPv4Address | Visualizza l'indirizzo IP della porta Ethernet 2. (Modelli con porta Ethernet 2, tranne la serie SP5000 Open Box (Windows 10 modello IoT Enterprise), serie IPC e PC/AT) | DWORD |  |  |  | -
Ethernet1.IPv4SubnetMask | Visualizza la Subnet Mask della porta Ethernet 1. (Modelli con porta Ethernet 1, tranne la serie SP5000 Open Box (Windows 10 modello IoT Enterprise), serie IPC, PC/AT e modelli senza Ethernet) | DWORD |  |  |  | -
Ethernet2.IPv4SubnetMask | Visualizza la Subnet Mask della porta Ethernet 2. (Modelli con porta Ethernet 2, tranne la serie SP5000 Open Box (Windows 10 modello IoT Enterprise), serie IPC e PC/AT) | DWORD |  |  |  | -
SecuritySettings.CurrentUserName | Mostra il nome utente corrente. |  |  |  |  |
SecuritySettings.CurrentUserGroupName | Mostra il nome gruppo corrente. |  |  |  |  |
SecuritySettings.CurrentSecurityLevel | Mostra il livello di protezione corrente. |  |  |  |  |
SecuritySettings.UserNameEnter | Impostare il nome utente usato per l'accesso. L'impostazione dei valori viene cancellata dopo l'operazione di accesso. |  |  |  |  |
SecuritySettings.PasswordEnter | Impostare la password usata per l'accesso. L'impostazione dei valori viene cancellata dopo l'operazione di accesso. |  |  |  |  |
SecuritySettings.CurrentUserAvailableDay | Mostra il numero di giorni rimanenti al cambio della password. |  |  |  |  |
SecuritySettings.AutoPopupDialog | Visualizza la schermata di accesso quando si toccano oggetti che hanno livelli di sicurezza superiori a quello dell'utente che ha eseguito l'accesso. |  |  |  |  |
SecuritySettings.ShowSecurityIcon | Visualizza l'icona sugli oggetti che hanno livelli di protezione superiore a quello dell'utente che ha effettuato l'accesso. |  |  |  |  |
SecuritySettings.LockStatus | Mostra lo stato del blocco. |  |  |  |  |
WebFunction.WebViewer.PageSettings.NodeName | Visualizza il nome del nodo del server Web Viewer. È possibile configurare il nome del nodo nella proprietà [Nome nodo]. [Nome nodo] (Tranne la serie GP-4100) |  |  |  |  |

*1 Quando si scrive sulla serie SP5000 Open Box (Windows 10 modello IoT Enterprise), sulla serie IPC o PC/AT, operare con i diritti di utente che consentono di modificare l'ora del sistema.

## FTP

Proprietà | Descrizione | Tipo di dati | Valore minimo | Valore massimo | Lettura | Scrittura
Client.Status.ActiveClients | Numero di sessioni connesse attualmente al server FTP. | Intero | 0 | 1 |  | -
Connection[*].LastStatus Nota: * è l'ID del collegamento FTP. | Risultati delle operazioni di [File Management remoto] per ogni collegamento FTP. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco dei valori LastStatus riportato di seguito. Quando si esegue l'operazione [File Management remoto], questo valore è inizializzato a 0. | Intero | - | - |  | -
Connection[*].Terminate Nota: * è l'ID del collegamento FTP. | Termina forzatamente il collegamento FTP con il server. Modificando il valore da 0 (OFF) a 1 (ON), la connessione viene interrotta. Anche se si modifica il valore da 1 a 0 nel mezzo della terminazione forzata, il processo di terminazione non può essere interrotto. Quando si esegue l'operazione [File Management remoto], questo valore è inizializzato a 0. | Booleano | 0 | 1 |  |

### Elenco di LastStatus valori

Valore | Contenuto | Soluzione
1 | Accesso o logout riuscito. | -
100 | Accesso non riuscito. Impossibile accedere al server FTP. | Controllare l’indirizzo del server FTP. Controllare anche lo stato della rete.
110 | Accesso non riuscito. Connessione SSL/TLS non riuscita. | Verificare che il server FTP supporti FTPS. Verificare che la versione TLS del server FTP sia compatibile con la versione del visualizzatore. Verificare che la suite di crittografia del server FTP sia compatibile con la versione del visualizzatore. Verificare che nel percorso di comunicazione SSL/TLS non sia bloccato.
120 | Accesso non riuscito. La connessione SSL/TLS non è riuscita. (Il certificato radice non è valido.) | Controllare il contenuto del file del certificato radice e trasferire di nuovo il progetto.
130 | Accesso non riuscito. Connessione SSL/TLS non riuscita. (Convalida del certificato non riuscita.) | Verificare che il certificato del server sia in corso di validità. Verificare che giorno e ora del sistema del visualizzatore siano corretti. Verificare che il certificato del server FTP sia corretto.
160 | Accesso non riuscito. Il nome utente o la password non sono corretti o sono scaduti. | Controllare il nome utente e la password.
200 | La copia dei file dal server FTP sul visualizzatore non è riuscita. Errore del server. (Per esempio, il file specificato non è presente) | Controllare il percorso del file. Controllare il file anche sul server FTP.
205 | La copia dei file dal visualizzatore sul server FTP non è riuscita. Errore del server. (Per esempio, non si dispone del permesso di scrittura.) | Controllare il percorso del file. Verificare che il file sia scrivibile sul server FTP.
210 | La copia dei file dal server FTP sul visualizzatore non è riuscita. Errore di comunicazione. (Per esempio, la rete è scollegata.) | Controllare lo stato della rete e del server FTP.
215 | La copia dei file dal visualizzatore sul server FTP non è riuscita. Errore di comunicazione. (Per esempio, la rete è scollegata.) | Controllare lo stato della rete e del server FTP.
220 | La copia dei file dal server FTP sul visualizzatore non è riuscita. Errore del visualizzatore. (Per esempio, non c'è spazio sufficiente per scrivere.) | Verificare che lo spazio a disposizione per scrivere sia sufficiente. Verificare che il percorso del file su cui si sta scrivendo sia corretto. Controllare se la destinazione è protetta dalla scrittura.
225 | La copia dei file dal visualizzatore sul server FTP non è riuscita. Errore del visualizzatore. (Per esempio, il file specificato non è presente.) | Verificare che il file da leggere sia presente. Verificare che il percorso del file da leggere sia corretto.
230 | L'operazione sul file non è riuscita. Il numero di file ha superato i 1000. | Controllare il numero di file target specificati nell'operazione [File Management remoto].
300 | Il trasferimento è stato interrotto forzatamente con la proprietà della sorgente [Terminate] della connessione FTP. | -
400 | Operazione sul file non riuscita. C'è un conflitto di risorse. | Controllare se più operazioni di [File Management remoto] o [Gestione file] sono in esecuzione contemporaneamente.
410 | Operazione sul file non riuscita. È stata eseguita un'operazione sul file non supportata. | Verificare che l'origine e la destinazione abbiano lo stesso attributo (cartella o file). Verificare che il file specificato abbia un formato supportato. Verificare che la cartella o il file sia un percorso assoluto.
420 | Operazione sul file non riuscita. La memoria esterna non èè presente. Nota: Quando il visualizzatore non è una Open Box della serie SP5000 (modello Windows 10 IoT Enterprise), una serie IPC o un PC/AT, compare il codice di errore 420. Quando il visualizzatore è una Open Box della serie SP5000 (modello Windows 10 IoT Enterprise), una serie IPC o un PC/AT, compare il codice di errore 220 o 225. | Verificare che sul visualizzatore sia installata la memoria esterna.