# Uso di interblocco per evitare problemi

L’azione tattile sarà attivata solo se l’indirizzo del bit specificato nell’indirizzo Interblocco soddisfa la condizione di attivazione tattile.

## Esempio di funzionamento

## Impostazione del flusso di lavoro

1. Aggiungere le variabili
2. Configurazioni Parti

## Aggiungere le variabili

### Esplora progetti: [Variabili] ➞ [Tutte le variabili]

Aggiungere le variabili seguenti.

#### Proprietà delle variabili:

[Nome] | [Tipo di dati] | [Sorgente] | [Valore iniziale]
Var1 | [BOOL] | Qualunque | Qualunque
Interblocco | [BOOL] | [Internal] |

## Configurazioni Parti

### Esplora progetti: [Progetto schermata] ➞ [Schermate] ➞ [Screen1]

Trascina e rilascia i seguenti oggetti da [Tool Chest] nella schermata.

#### Proprietà tasto oggetto (nome: Switch1):

Scheda | Scheda secondaria | Proprietà | Valore
[Funzione] | [Tattile] | [Operazioni] | [Tipo] | [Bit]
[Operazioni] | [Inversione]
[Destinazione] | [Variabile] [Nome]: Var1
[Dettagli] | [Interblocco] | [Variabile] [Nome]: Interblocco