# Configurazione delle impostazioni Ethernet

È possibile assegnare l’indirizzo IP sul visualizzatore e definire le impostazioni della comunicazione Ethernet. Queste impostazioni sono utilizzate per comunicare con dispositivi esterni o per scaricare un file di progetto.

Nota: nei modelli supportati si possono aggiornare le impostazioni Ethernet con l’operazione di trasferimento. Per i modelli che supportano il trasferimento delle impostazioni Ethernet, vedere quanto segue.

Elenco modelli/funzionalità supportate

### Per assegnare un Indirizzo IP:

1. Sul visualizzatore aprire la schermata Configurazione hardware.
2. Toccare l’indirizzo IP nel campo [Ethernet1] per visualizzare il tastierino.
3. Immettere l'indirizzo IP.

   Nota: l’indirizzo IP deve essere espresso nel formato nnn.nnn.nnn.nnn, dove ’nnn’ è un numero compreso tra 0 e 255.

4. Toccare il pulsante [Save and Reboot]. Le modifiche vengono salvate e il runtime applicazione si riavvia.

### Per configurare le impostazioni Ethernet:

1. Sul visualizzatore aprire la schermata Configurazione hardware.
2. Toccare il pulsante [...] a destra del campo [Ethernet].
3. Impostare le configurazioni richieste come [Subnet Mask] e [Default Gateway].

   Nota: Quando si comunica attraverso una connessione Ethernet, la comunicazione potrebbe non essere possibile a causa della configurazione del dispositivo destinatario. Se la comunicazione non è possibile, tentare quanto segue:

   - Se si è collegati direttamente al dispositivo di destinazione tramite cavo Ethernet, utilizzare uno switch Ethernet.
   - Far corrispondere le impostazioni [Auto Negotiation], [Speed Setting] e [Duplex Setting] con quelle del dispositivo di destinazione.
4. In alto nello schermo toccare il pulsante e [Save and Reboot]. Le modifiche vengono salvate e il runtime applicazione si riavvia.

### Visualizzazione dell’indirizzo MAC:

Per visualizzare l’indirizzo MAC occorre preparare il software di modifica dello schermo.

1. Sullo schermo disegnare un visualizzatore stringa per visualizzare l’indirizzo MAC del visualizzatore.
2. Selezionare il visualizzatore stringa e dalla finestra [Proprietà], sul lato destro del campo [Valore corrente], fare clic sull’icona per visualizzare l’elenco. Selezione [Target].
3. Nella finestra di dialogo [Selettore proprietà oggetto target], selezionare la proprietà del target da visualizzare nell’oggetto di visualizzazione stringa: Ethernet1.MACAddress o Ethernet2.MACAddress.
4. Impostare [Direzione] su [Unidirezionale] e fare clic su [OK].
5. Dalla finestra [Proprietà] deselezionare la casella di controllo [Attivare la modalità immissione].

### Per visualizzare l'indirizzo IP e la Subnet Mask correnti:

Per il software di editing dello schermo è necessaria una certa preparazione.

1. Sullo schermo, disegnare la parte Visualizzazione dell'indirizzo per l'indirizzo IP e la subnet mask del visualizzatore.
2. Selezionare la parte Visualizzazione dell'indirizzo e, nella finestra [Proprietà], fare clic sull'icona sul lato destro del campo [Valore corrente]. Dall'elenco visualizzato, selezionare [Target].
3. Nella finestra di dialogo [Selettore proprietà oggetto target], selezionare la proprietà del target da visualizzare nella parte Visualizzazione dell'indirizzo: Ethernet1.IPv4Address, Ethernet2.IPv4Address, Ethernet1.IPv4SubnetMask, oppure Ethernet2.IPv4SubnetMask.
4. Impostare [Direzione] su [Unidirezionale] e fare clic su [OK].
5. Dalla finestra [Proprietà] deselezionare la casella di controllo [Attivare la modalità immissione].