# Note sull’uso del visualizzatore

Hide Show

1. Notes sulla connessione a Ethernet
2. Uso della serie SP5000 Power Box, serie SP5000X
3. Uso della serie STM6000 (eccetto STM-6B00D)
4. Uso di STM-6B00D
5. Uso della serie GP-4100
6. Precauzioni per il pannello tattile

## Notes sulla connessione a Ethernet

- Quando si comunica attraverso una connessione Ethernet, la comunicazione potrebbe non essere possibile a causa della configurazione del dispositivo destinatario. Se la comunicazione non è possibile, tentare quanto segue:

- Se si è collegati direttamente al dispositivo di destinazione tramite cavo Ethernet, utilizzare uno switch Ethernet.
- Far corrispondere le impostazioni [Auto Negotiation], [Speed Setting] e [Duplex Setting] con quelle del dispositivo di destinazione.
  È possibile modificare queste impostazioni nella schermata Configurazione hardware.
  Configurazione delle impostazioni Ethernet

## Uso della serie SP5000 Power Box, serie SP5000X

- Non è possibile utilizzare contemporaneamente Web Server e Web Viewer.

## Uso della serie STM6000 (eccetto STM-6B00D)

- Quando si usa il visualizzatore, accertarsi che vi sia alimentazione di corrente dal cavo di alimentazione, anche durante un trasferimento. Anche se non c’è corrente dal cavo di alimentazione, quando il visualizzatore e il PC sono collegati tramite cavo di trasferimento USB, il LED di stato del visualizzatore passa al colore verde, ma non viene visualizzato nulla nel visualizzatore.

- Accertarsi di usare un STM-6200WAD / STM-6400WAD con il modulo display installato. Se si accende il dispositivo con il modulo display rimosso, il LED di stato lampeggia rosso due volte e il cicalino emette due suoni. Se ciò accade, installare il modulo display e il display si riavvia automaticamente.
  Inoltre, NON utilizzare un STM-6200WAD / STM-6400WAD con un modulo display di dimensioni diverse installato. Se si installa un modulo display di dimensioni diverse, il LED di stato lampeggia rosso due volte e si ripete, il cicalino emette due suoni e si ripete e viene visualizzato un messaggio di errore.
  Messaggio di errore:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.
  Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

## Uso di STM-6B00D

- Per monitorare e azionare lo schermo, usare il BLUE Web Viewer. Per impostazioni predefinite di fabbrica, il BLUE Web Viewer è attivato.
  Panoramica del BLUE Web Viewer e flusso del lavoro di sviluppo

- Quando si usa il visualizzatore, accertarsi che vi sia alimentazione di corrente dal cavo di alimentazione, anche durante un trasferimento. Anche se non c’è corrente dal cavo di alimentazione, quando il visualizzatore e il PC sono collegati tramite cavo di trasferimento USB, il LED di stato del visualizzatore passa al colore verde, ma non viene visualizzato nulla nel visualizzatore.

- Quando si collega un modulo display a STM-6B00D, utilizzare lo stesso modulo display delle stesse dimensioni configurato nel software di modifica schermate. Se si installa un modulo display di dimensioni diverse, il LED di stato lampeggia rosso due volte e si ripete, il cicalino emette due suoni e si ripete e viene visualizzato un messaggio di errore.
  Messaggio di errore:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

### Errore di sistema

Quando sono presenti errori di sistema il LED lampeggia in verde. Per altre informazioni sui messaggi di errore, fare riferimento a quanto segue.

Elenco messaggi di errore

## Uso della serie GP-4100

- Poiché i modelli della serie GP-4100 non sono dotati di memoria di backup, parte della memoria interna viene utilizzata come area di backup. Nella documentazione utente questa area viene definita “memoria di backup virtuale”. I dati nella memoria di backup virtuale, proprio come la memoria di backup, vengono conservati anche quando la serie GP-4100 viene spenta usando l'operazione Runtime Application o la configurazione hardware. Ma se la serie GP-4100 viene spenta usando qualsiasi operazione diversa dall'operazione Runtime Application o dalla schermata di configurazione hardware, i seguenti dati vengono persi:

- Valori delle variabili ritentive
- Registro allarmi
- Registrazione dati

Runtime applicazione

Eseguire lo spegnimento e la riattivazione del Runtime

- Per i modelli della serie GP-4100, le versioni disponibili di BLUE variano a seconda della SV (versione software) del visualizzatore. Controllare la tabella seguente per le versioni di BLUE. Controllare l'etichetta del prodotto sul visualizzatore per il codice SV.

  | BLUE Versione 3.4 o precedenti | BLUE Versione 3.4 Service Pack 1 Versione 3.5
  SV 3.0 o successiva | - |
  SV 2.0 o precedenti |  |

Se il progetto viene trasferito a un visualizzatore che non può utilizzarlo, compare il messaggio di errore SYS00003 o il seguente messaggio:

[Il target non è un dispositivo Pro-face HMI valido]

## Precauzioni per il pannello tattile

- Sulla serie SP5000 Power Box e sulla serie SP5000X, se si disattiva l'alimentazione e la si riattiva subito, potrebbe comparire il messaggio di errore seguente. Se si vede questo messaggio, disattivare l'alimentazione, aspettare almeno 10 secondi e poi riattivare.
  Messaggio di errore: Touch panel driver initialization failed.
  Se seguendo questi passaggi non si risolve il problema, o se questo messaggio compare su un altro visualizzatore, contattare l'assistenza clienti.