# Funzioni disponibili nella memoria / memorizzazione

È possibile utilizzare la memoria o la memorizzazione per usare le seguenti funzioni:

Dati target | Memoria applicazione | Memoria di backup | Memoria locale | Scheda SD | Memoria USB
Memorizzare il file di progetto |  |  |  |  |
Conservare i valori delle variabili |  |  |  |  |
Salvare la cronologia degli allarmi |  |  |  |  |
Salvare i dati di registrazione |  |  |  |  |
Salvataggio dei registri operazione |  |  |  |  |
Salvare i dati ricetta |  |  |  |  |
Esportare la cronologia degli allarmi |  |  |  |  |
Esportare i dati di registrazione |  |  |  |  |
Esportare il registro operazioni |  |  |  |  |
Esportare e importare i dati di ricette |  |  |  |  |
Esportare e importare i dati della sicurezza (Informazioni utente) |  |  |  |  |
Memorizzare i file di sistema per l'immissione del giapponese in fase di esecuzione |  |  |  |  |
Memorizzare i file delle immagini utilizzate nell'oggetto Picture Display |  |  |  |  |
Trasferire i file di progetto al visualizzatore |  |  |  |  |

Hide Show

1. Memoria applicazione
2. Memoria di backup
3. Memoria locale
4. Memoria esterna (scheda SD / memoria USB)

## Memoria applicazione

La memoria dell'applicazione si usa per i dati di progetto, i dati delle ricette, ecc.

Nota: La capacità della memoria dell’applicazione utilizzabile cambia in base ai modelli di visualizzatore. Per le capacità di ciascun modello, vedere il seguente
Elenco modelli/funzionalità supportate

## Memoria di backup

Questa memoria salva i dati anche quando il visualizzatore è spento.

La priorità nel salvataggio in questa area di memoria è la seguente:

1. Variabili ritentive
2. Allarme
3. Registrazione dati
4. Registro operazioni

Per controllare l'utilizzo della memoria di backup, da Esplora progetti selezionare [Target01].

Le dimensioni dei dati di ciascuna funzione sono determinate dalle impostazioni. In base alla dimensione dei dati di ciascuna funzione, varia anche la capacità disponibile per altre funzioni.

Per calcolare la dimensione dei dati, vedere Calcolo della dimensione dei dati da salvare.

Nota:

- La capacità della memoria di backup utilizzabile cambia in base ai modelli di visualizzatore. Per la capacità di ciascun modello, vedere quanto segue.
  Modelli/caratteristiche supportati
- I dati della memoria di backup sono conservati dalla batteria di backup integrata nel visualizzatore. I dati vanno perduti se la batteria si esaurisce. Per i visualizzatori con batterie ricaricabili, alimentare il visualizzatore e ricaricare completamente le batterie. La batteria sarà caricata fino al livello in cui può effettuare il backup 24 ore dopo l'accensione. Per una ricarica completa occorrono 120 ore (5 giorni). Consultare il Manuale hardware per i tempi di ricarica richiesti dal visualizzatore.
  Per i visualizzatori con batterie non ricaricabili, compare un messaggio che indica quando vanno sostituite le batterie. Per la sostituzione delle batterie fare riferimento al Manuale hardware del visualizzatore.
  Per i messaggi di errore visualizzati vedere Errori visualizzati al runtime

- I dati della memoria di backup vengono cancellati quando si trasferisce il progetto.

- Poiché i modelli della serie GP-4100 non sono dotati di memoria di backup, parte della memoria interna viene usata come area di backup. Nella documentazione utente questa area viene definita “memoria di backup virtuale”. I dati della memoria di backup virtuale, analogamente a quelli della memoria di backup sono conservati anche quando il visualizzatore viene spento e riacceso.

- La serie SP5000 e la serie SP5000X utilizzano la NVRAM come memoria di backup. Considerare tutte le occorrenze di “SRAM” in questo documento come “NVRAM”.

## Memoria locale

Quando si usa la serie ST6000 o STM6000, è possibile utilizzare la memoria locale per la memorizzazione dei file.

Le ricette, i dati di allarme, il registro delle operazioni e la registrazione dei dati supportano l’esportazione nella memoria locale e le ricette supportano l’importazione dalla memoria locale.

Nota: per informazioni sulla capacità della memoria locale e sui modelli supportati, vedere quanto segue. Elenco modelli/funzionalità supportate

## Memoria esterna (scheda SD / memoria USB)

La scheda SD e la memoria USB vengono chiamate collettivamente "Memoria esterna". Per informazioni sulla Memoria esterna, vedere quanto segue.

Memoria esterna

Nota: La memoria esterna che può essere utilizzata differisce a seconda del modello. Elenco modelli/funzionalità supportate

### Cartella di destinazione (quando si usa la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o PC/AT)

Quando si utilizza la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o il PC/AT, anche se si seleziona [Scheda SD] o [Memoria USB] nell'impostazione del software di editing dello schermo, i dati non vengono memorizzati nella scheda SD o nella memoria USB inserita nel visualizzatore.

I dati vengono memorizzati nella cartella di destinazione specificata nelle proprietà [Cartella destinazione (scheda SD)] o [Cartella destinazione (memoria USB)].

Per configurare la cartella di destinazione:

1. Nella finestra Esplora progetti, da [Architettura del sistema] fare clic su [Target01].
2. Nella finestra Proprietà, cliccare la scheda [Funzione] e poi la scheda [Opzioni].
3. In [Preferenze], impostare le seguenti proprietà:
   Impostazioni target