# Informazioni sulla visualizzazione delle figure

Il Display immagine consente di vedere e modificare le immagini.

## Formato file immagine

Nel visualizzatore è supportato solo il formato .png.

Con il software di editing schermate, se si importano altri formati (.jpg, .bmp e .gif) di file immagine nella memoria interna del visualizzatore, il file immagine viene convertito automaticamente nel formato .png nel visualizzatore.

Con il software di editing schermate, se si salvano altri formati di file immagine nella memoria esterna e collegati manualmente al visualizzatore, il file immagine non viene convertito nel formato .png nel visualizzatore.

## Posizione di memoria del file immagine

### Uso della memoria interna

In [Salva in], selezionare [Internal].

Nel campo [Cartella dati nel PC], inserire il percorso dei file immagine sul computer che si desidera visualizzare. Quando il file di progetto viene trasferito, i file immagine nel percorso [Cartella dati nel PC] vengono trasferiti nel percorso [Cartella di destinazione] nella memoria interna del visualizzatore.

Nota:

- Quando si usa la memoria interna i file immagine non si possono sostituire o aggiungere.

- Durante la simulazione, l'oggetto Display immagini fa riferimento al file immagine contenuto in [Cartella dati nel PC].

- Se lo stesso file immagine è già presente nella cartella di destinazione, il file sarà sovrascritto.

### Quando si utilizza [Scheda SD] o [Dispositivo di archiviazione USB]

In [Salva in], selezionare [Scheda SD] o [Dispositivo di archiviazione USB].

Salvare i file immagine nel percorso digitato in [Cartella di destinazione].

#### Quando si usa la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o PC/AT

Salvare i file di immagine nei percorsi [Cartella di destinazione] e [Cartella destinazione (scheda SD)] o [Cartella destinazione (memoria USB)].

[Cartella destinazione (scheda SD)] e [Cartella destinazione (memoria USB)] si trovano in [Architettura del sistema] ➞ [Target01] ➞ scheda [Funzione] ➞ sottoscheda [Opzioni] ➞ [Preferiti].

### Quando si utilizza [Memoria locale]

In [Salva in], selezionare [Memoria locale].

Salvare i file immagine nel percorso specificato in [Cartella di destinazione].

Nota:

- L'opzione [Memoria locale] è disponibile solo per la serie ST6000 o STM6000.

- Utilizzare l'operazione [Gestione file] per copiare i file immagine nella memoria locale.
  Gestione file

## Visualizzazione ordine delle figure

L’ordine delle figure visualizzato nell’oggetto Display immagini si dispone in base all’ordine del primo carattere di ciascun nome di file immagini.

Se il primo carattere del nome file di immagine è lo stesso di un altro nome file di immagine, la sequenza delle immagini si organizza in base al secondo carattere del nome del file o il successivo.

### Esempio

001.png ➞ 002.png ➞ 003.png ➞ 010.png ➞ 100.png ➞ 11.png ➞ 12.png e così via.

## Aggiornare il file immagine

Anche se si aggiorna il file immagine nella cartella di destinazione [Salva in] dell'oggetto Vista della figura, l'immagine visualizzata nell'oggetto Vista della figura non viene aggiornata. Per aggiornare l'immagine visualizzata, eseguire la seguente procedura per ricaricare il file immagine dalla cartella di destinazione.

- Modificare la schermata/il contenuto in cui è visualizzato l'oggetto Vista della figura, ad esempio cambiare la schermata o il contenuto.
- Inserire la memoria USB o la scheda SD a cui fa riferimento l'oggetto Vista della figura.
- Eseguire l'operazione [Aggiornamento] vista della figura.