# Cos’è la Simulazione?

Mediante la simulazione, è possibile eseguire il progetto sul PC prima di trasferirlo al visualizzatore.

Hide Show

1. Tipo di simulazione
2. Procedura
3. Funzioni disponibili nella finestra di simulazione
4. Note sul comportamento della simulazione
5. Funzioni non supportate in Simulazione

## Tipo di simulazione

Sono disponibili due tipi di simulazione.

Tipo | Descrizione
[Simulazione dispositivo] | È possibile simulare il visualizzatore senza collegare il dispositivo esterno al PC. I valori delle variabili esterne si visualizzano anche se il dispositivo esterno non è collegato al PC. Nota: Per collegare il dispositivo esterno al PC e simulare il visualizzatore, usare [Simula].
[Simula] | È possibile collegare il dispositivo esterno direttamente al PC, che può quindi essere utilizzato per simulare il visualizzatore. Con questo metodo si può simulare la comunicazione tra il visualizzatore e il dispositivo esterno. I valori delle variabili esterne si visualizzano quando il dispositivo esterno è collegato al PC. Nota: Per collegare il dispositivo esterno al PC, si consiglia di usare gli schemi dei cavi PC/AT descritti nel Manuale dei collegamenti dispositivi/PLC. Se il dispositivo esterno non è collegato al PC, si visualizzano solo i valori delle variabili interne. I valori delle variabili esterne non si visualizzano e viene generato un errore del sistema di comunicazione.

## Procedura

### [Simulazione dispositivo]

Per avviare [Simulazione dispositivo]:

Cliccare l'icona , o cliccare l'elenco a discesa a lato dell'icona sulla barra degli strumenti dell'applicazione e poi selezionare [Simulazione dispositivo].

### [Simula]

Per avviare [Simula]:

Cliccare sull'elenco a discesa a lato dell'icona sulla barra degli strumenti dell'applicazione e poi selezionare [Simula].

## Funzioni disponibili nella finestra di simulazione

Tipo | Descrizione
Cambio dimensioni dello schermo | Quando si usa la modalità di adattamento, si può cambiare la dimensione dello schermo di visualizzazione cambiando la dimensione della finestra di simulazione. Per abilitare la modalità adattamento, premere il tasto [CTRL] + tasto destro del mouse all’interno della finestra di simulazione e selezionare [Adatta alla finestra].
Catturare la schermata del display | È possibile copiare la finestra di simulazione sugli appunti. Per copiare la finestra di simulazione, premere il tasto [CTRL] + tasto destro del mouse all’interno della finestra di simulazione e selezionare [Copia negli appunti].
Esportare la schermata del display come file immagine | È possibile esportare la finestra di simulazione come file immagine. Per esportare la finestra di simulazione, premere il tasto [CTRL] + il pulsante destro del mouse all’interno della finestra di simulazione e selezionare [Esporta su file].

## Note sul comportamento della simulazione

- La simulazione si arresta automaticamente dopo 2 ore.
- Se si importano/esportano dati da/a memoria USB o scheda SD con Simulazione, i dati vengono salvati in C:\USBStorage o C:\SDCard. La destinazione della cartella nella simulazione è indipendente dalle impostazioni target impostate nelle proprietà [Cartella destinazione (scheda SD)] o [Cartella destinazione (memoria USB)].
- Se si importano/esportano dati da/a Memoria locale in Simulazione, i dati vengono salvati in C:\LocalStorage.

## Funzioni non supportate in Simulazione

Le funzioni non supportate in Simulazione sono elencate di seguito.

### Schermata Configurazione hardware

- Le impostazioni di Giorno/ora non funzionano.
- Spegnimento e riavvio di runtime non funzionano.

- Le impostazioni di Pro-face Connect non si visualizzano.

- L’upload e il download del File progetto non funzionano.
- L’impostazione di calibrazione non si visualizza.
- L’impostazione della luminosità non funziona.
- Le impostazioni Ethernet non funzionano. Gli indirizzi IP segnaposto si visualizzano.
- Le impostazioni di Velocità di scansione non funzionano in [Simulazione dispositivo]. (funzionano in [Simula])

### Script delle operazioni

- L'operazione [Runtime applicazione] non funziona.
- L'operazione [Dispositivo esterno] non funziona.

- L'operazione [Lancio applicazione] non funziona.

  Importante: L’operazione [Launch Application] potrebbe aumentare il rischio potenziale di esecuzione di file/comandi/script non voluti se l'applicazione da lanciare viene modificata/sostituita. Per poter proteggere il sistema, non funziona con la simulazione.

### Proprietà del target

Target.USBStorage.Status e Target.SDcard.Status sono sempre disattivati.

### Lettore di codici a barre USB

- Sebbene il lettore di codici a barre USB non è configurato, se l'oggetto è in stato di immissione e i dati vengono letti con il lettore di codici a barre USB, i dati letti vengono immessi nell'oggetto.

### Aggiunta e cancellazione di utenti

Il numero massimo di utenti per gruppo e il numero massimo di gruppi di utenti sono gli stessi dell'uso di PC/AT.

- Numero massimo di gruppi di utenti: 20
- Numero massimo di utenti per gruppo: 200

### Web Viewer

I client Web Viewer si possono provare usando la simulazione, perché il Web Viewer durante la simulazione lavora allo stesso modo del runtime. Le uniche differenze sono:

- Nella simulazione la schermata Configurazione hardware non mostra il pulsante Web Viewer.

Nota: per lavorare sull'applicazione client Web Viewer con lo stesso PC su cui è in esecuzione la simulazione, immettere l'URL del Web Viewer mostrato di seguito.
http://localhost:<numero di porta>/webviewer/index.html
o
http://127.0.0.1:<numero di porta>/webviewer/index.html