# Proprietà (Target01)

È possibile configurare i dettagli del visualizzatore nell'Architettura del sistema.

1. Nella finestra Esplora progetti, selezionare [Architettura del sistema] e fare clic su [Target01].
2. Nella finestra Proprietà, impostare le seguenti proprietà.

Nascondi Mostra

1. [Funzione] - [Di base]
2. [Funzione] - [Opzioni]
3. [Avanzato] - [Impostazioni]
4. [Avanzato] - [Accesso dati]

## [Funzione] - [Di base]

[Serie]
Fare clic sull’icona dopo [Serie] e selezionare le serie del visualizzatore.
[Serie] | Selezionare la serie del visualizzatore.
[Modello] | Selezionare il modello del visualizzatore.
[Risoluzione] | Selezionare la risoluzione.
[Orientamento] | Selezionare il metodo di installazione del visualizzatore [Orizzontale] o [Verticale]. Nota: Quando si utilizza la Serie GP4100 con [Orientamento] impostato su [Verticale], ruotare l'unità display di 90° in senso orario al momento dell'installazione. Quando si utilizza un altro visualizzatore con [Orientamento] impostato su [Verticale], ruotare di 90° in senso antiorario al momento dell'installazione. Se [Orientamento] è impostato su [Verticale], sui visualizzatori serie SP5000 Open Box, serie IPC o PC/AT, si devono impostare anche le impostazioni di Windows Display. Impostare [Orientamento display] in modo che corrisponda all'orientamento del progetto prima di trasferirlo.

[Ethernet1] / [Ethernet2]
(Modelli Ethernet supportati della serie SP5000 Power Box, serie SP5000X serie ST6000, serie STM6000 e serie GP-4100)

[Scarico impostazioni Ethernet]
Selezionare questa casella di controllo per configurare di nuovo le impostazioni Ethernet di nuovo sul visualizzatore durante l’operazione di trasferimento. Le varie proprietà di configurazione Ethernet seguenti sono abilitate quando si seleziona questa casella di controllo.

Nota: Quando si usa il File di sistema per trasferire il file di progetto, sul visualizzatore in [Conservare i dati runtime per il download del file system] si deve disabilitare [Impostazioni Ethernet]. Per i dettagli, vedere di seguito.

Mantenere i dati di Runtime dopo il trasferimento

[Impostazioni DHCP]
Selezionare questa casella di controllo per utilizzare DHCP per configurare le impostazioni Ethernet.

[Indirizzo IP]
Quando la casella di controllo Impostazioni DHCP è deselezionata, configurare il nuovo indirizzo IP del visualizzatore.

[Subnet Mask]
Quando la casella di controllo Impostazioni DHCP è deselezionata, configurare la nuova subnet mask del visualizzatore.

[Gateway predefinito]
Se la casella di controllo Impostazione DHCP è deselezionata, configurare il nuovo Gateway del visualizzatore.

[Impostazioni DNS]
Per configurare le impostazioni DNS, selezionare questa casella di controllo sul visualizzatore.

[Indirizzo IP del server DNS]
Se la casella di controllo [Impostazioni DNS] è selezionata, configurare [Indirizzo IP del server DNS].

[Autonegoziazione]
Selezionare questa casella di controllo per massimizzare l’efficienza della comunicazione. Deselezionare questa casella di controllo per definire personalmente i parametri di comunicazione.

[Impostazione della velocità]
Quando la casella di controllo [Autonegoziazione] è deselezionata, per la velocità di comunicazione selezionare [10M] o [100M].

[Impostazione del Duplex]
Se la casella di controllo [Autonegoziazione] è deselezionata, selezionare [Full] oppure [Half] duplex.

[Metodo di trasferimento]

[Tipo]
Selezionare il tipo di trasferimento.
Trasferimento del progetto su Ethernet mediante IPsec Trasferimento del progetto su cavo USB Trasferimento del progetto con il File System Trasferimento di un progetto tramite Ethernet

[Indirizzo IP]
Impostare l'indirizzo IP del visualizzatore.

[Percorso]
Per il tipo di trasferimento [File system], selezionare la cartella in cui è stato salvato il file del progetto.

[Impostazioni di protezione]
Attivare per impostare la sicurezza.

[Livello di protezione]
Impostare il livello di protezione necessario per il trasferimento.

[Preferiti]

[ID gruppo colori]
Mostra il colore del tema del progetto. Per cambiare il colore del tema del progetto, si può assegnare una variabile a questa proprietà.
Nota: Per cambiare il colore del tema del progetto, andare su [Tool Chest] e selezionare il colore del tema da [Gruppo colori].

[ID schermata iniziale]
Selezionare la schermata che appare per la prima volta dopo l'avvio del runtime.

[ID schermata]
Salva l'ID della schermata corrente.

## [Funzione] - [Opzioni]

[Export]

[Formato file]
Selezionare il formato file.
Nota: il [Formato file] supporta i formati .txt e .csv.

[Delimitatore di campo]
Selezionare il formato del delimitatore desiderato.
Nota: il [Delimitatore di campo] supporta la tabulazione, il punto e la virgola come formati di delimitazione.

[Nome file]
I formati selezionati si applicano a tutte le funzioni di esportazione dei dati, come Allarme, Registro operazioni e Registrazione.

[Formato data]
Selezionare il formato del giorno da usare per il nome del file esportato di funzioni quali Variabili, Registro operazioni e Tabella lingue. [mm/gg/aaaa (ggg) hh:mm:ss]: 08/15/2017 (Mar) 14:35:23 [aa/mm/gg PP hh:mm]: 17/08/15 PM 05:23 [aaaa/mm/gg]: 2017/08/15 [aa/m/g]: 17/8/22 [mm/gg/aaaa]: 08/15/2017 [mm/gg/aa]: 08/15/17 [gg/mm/aaaa]: 15/08/2017 [gg/mm/aa]: 15/08/17 [mm/gg]: 08/15 [gg/mm]: 15/08
Nota: Per personalizzare il formato, si può modificare anche la stringa di testo. Per i formati disponibili, fare riferimento a quanto segue. Si noti che racchiudendo la stringa tra doppie virgolette, questa viene omessa dal nome del file. Esempio: [m/d "YY"]: 8/15 Giorno e ora

[Formato orario]
Selezionare il formato temporale da utilizzare per i nomi dei file esportati di funzioni quali Variabili, Registro operazioni e Tabella lingue. [hh:mm]: 14:55 [hh:mm:ss]: 14:55:23 [PP hh:mm]: PM 05:23 [pp hh:mm:ss]: am 11:55:36 [hh:mm pp]: 05:23 pm [hh:mm:ss PP]: 05:23:45 AM
Nota: Per personalizzare il formato, si può modificare anche la stringa di testo. Per i formati disponibili, fare riferimento a quanto segue. Si noti che racchiudendo la stringa tra doppie virgolette, questa viene omessa dal nome del file. Esempio: [pp i:n":s"]: pm 2:55 Giorno e ora

[Contenuto]
I formati selezionati si applicano a tutte le funzioni di esportazione dei dati, come Allarme, Registro operazioni, Registrazione, Ricette, Variabili e Tabella lingue.

[Formato data]
Selezionare il formato del giorno da usare per i dati esportati nel file. [mm/gg/aaaa (ggg) hh:mm:ss]: 08/15/2017 (Mar) 14:35:23 [aa/mm/gg PP hh:mm]: 17/08/15 PM 05:23 [aaaa/mm/gg]: 2017/08/15 [aa/m/g]: 17/8/22 [mm/gg/aaaa]: 08/15/2017 [mm/gg/aa]: 08/15/17 [gg/mm/aaaa]: 15/08/2017 [gg/mm/aa]: 15/08/17 [mm/gg]: 08/15 [gg/mm]: 15/08
Nota: Per informazioni sul formato della data, vedere il seguente. Giorno e ora

[Formato orario]
Selezionare il formato dell'ora da usare per i dati esportati nel file. [hh:mm]: 14:55 [hh:mm:ss]: 14:55:23 [PP hh:mm]: PM 05:23 [pp hh:mm:ss]: am 11:55:36 [hh:mm pp]: 05:23 pm [hh:mm:ss PP]: 05:23:45 AM
Nota: Per informazioni sul formato del giorno, vedere il seguente. Giorno e ora

[Schermata di avvio]
Attivare per impostare [Immagine schermata di avvio] e [Visualizza barra di avanzamento all'avvio].

[Preferiti]

[ID lingua utente]
Impostare l'ID lingua del progetto. Fare riferimento all'editor Tabella lingue per l'elenco delle lingue e degli ID associati.

[Tasti dei comandi gestuali]
Attivare per visualizzare i tasti dei comandi gestuali nella schermata, per lo scorrimento o il pinching.

[Cartella destinazione (scheda SD)]
Questa proprietà è disponibile quando si usa la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o PC/AT. Specificare la cartella sulla scheda SD in cui salvare o, in alternativa, specificare il percorso completo della cartella da utilizzare. (Esempio: C:\SDCard, D:\) Se si usa una macchina Windows Embedded, si può impostare il filtro di scrittura (protezione scrittura) sulle unità installate con il sistema operativo. Se l'impostazione del filtro di scrittura è abilitata, specificare il percorso dell'unità che non abbia il filtro di scrittura impostato.
Nota: per informazioni sui modelli che supportano la scheda SD, vedere quanto segue. Modelli/caratteristiche supportati

[Cartella destinazione (memoria USB)]
Questa proprietà è disponibile quando si usa la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o PC/AT. Specificare la cartella sulla memoria USB (Memoria USB ecc.) in cui salvare o, in alternativa, specificare il percorso completo della cartella da utilizzare. (Esempio: C:\USBStorage, D:\) Se si usa una macchina Windows Embedded, si può impostare il filtro di scrittura (protezione scrittura) sulle unità installate con il sistema operativo. Se l'impostazione del filtro di scrittura è abilitata, specificare il percorso dell'unità che non abbia il filtro di scrittura impostato.
Nota: per informazioni sui modelli che supportano Memoria USB, vedere quanto segue. Modelli/caratteristiche supportati

[Visualizzazione di Configurazione Hardware]
Attivare in modo da utilizzare i comandi gestuali tattili per aprire la schermata Configurazione Hardware.
Informazioni sulla configurazione hardware Nota: Se questa impostazione è disattivata, per vedere e modificare le impostazioni del visualizzatore, disegnare una parte di Configurazione Hardware. Ma la parte di Configurazione Hardware potrebbe impedire l’utilizzo del trasferimento Ethernet. Questa impostazione si applica quando si utilizzano i comandi gestuali tattili per visualizzare la schermata Configurazione Hardware. Questa impostazione non si applica agli oggetti Configurazione Hardware sulla schermata.

[Livello di protezione]
Specificare il livello di protezione richiesto per visualizzare la schermata Configurazione Hardware con i comandi gestuali tattili. Per visualizzare la schermata Configurazione Hardware si deve possedere un livello di protezione maggiore o uguale al livello di protezione impostato in questo campo.
Informazioni sulla configurazione hardware Nota: Nella finestra Esplora progetti, andare su [Protezione] e fare clic su [Impostazioni]. Nella finestra Proprietà che si apre, se la casella di controllo [Attiva] è vuota, il [Livello di protezione] impostato in questo campo non viene usato. Questa impostazione si applica quando si utilizzano i comandi gestuali tattili per visualizzare la schermata Configurazione Hardware. Questa impostazione non si applica agli oggetti Configurazione Hardware sulla schermata.

[Modalità disegno]
Imposta i tempi di modifica del display quando si cambia la schermata/il contenuto.
[Priorità schermata] Dopo aver cambiato la schermata/il contenuto si visualizza il cambio destinazione, senza attendere di stabilire la comunicazione con le variabili di destinazione esterne e con gli indirizzi dei dispositivi. Gli script di cambio destinazione vengono eseguiti dopo aver stabilito la comunicazione. [Priorità di comunicazione] Dopo aver cambiato la schermata/il contenuto, il cambio destinazione si visualizza solo dopo aver stabilito la comunicazione con le variabili esterne e con gli indirizzi dei dispositivi nel cambio destinazione. Gli script di cambio destinazione vengono eseguiti dopo aver stabilito la comunicazione. Nota: per informazioni sulla transizione del visualizzatore quando si cambia schermata o contenuto, vedere quanto segue. Transizione dopo aver cambiato schermata o contenuto

## [Avanzato] - [Impostazioni]

[Preferiti]

[Modalità debug]
Attivare il blocco Debug Print nell’editor dello Script.
Visualizza debug

[Tipo di font dei messaggi debug]
Selezionare il tipo di font dell'ingrediente.

[Conservare i dati runtime per il download del file system]

[Finestra di conferma]
Se la gestione utente o le impostazioni Ethernet sul visualizzatore non possono essere conservate e dovranno essere sovrascritte, selezionare per visualizzare la finestra del messaggio di conferma.
Nota: se la casella di controllo [Finestra di conferma] è deselezionata, anche se si sceglie di mantenere le modifiche alla gestione utente o alle impostazioni Ethernet e se per qualsiasi motivo queste impostazioni non possono essere conservate durante il trasferimento del File system, le impostazioni saranno sovrascritte senza alcun preavviso.

[Gestione utente]
Se si trasferisce un file di progetto con questa impostazione abilitata sul visualizzatore, le informazioni utente e la password sul visualizzatore vengono conservate nei successivi trasferimenti del File system.
Nota: È possibile modificare questa impostazione anche sul visualizzatore.

[Impostazioni Ethernet]
Se si trasferisce un file di progetto con questa impostazione abilitata sul visualizzatore, le impostazioni Ethernet sul visualizzatore vengono conservate nei successivi trasferimenti del File system.
Nota: È possibile modificare questa impostazione anche sul visualizzatore.

[Consenti sempre il trasferimento Ethernet]
Se questa impostazione è disattivata, impostare lo standby di trasferimento del progetto dalla schermata Configurazione Hardware ed eseguire il trasferimento. (Consigliato)
Importante: Attivare questa impostazione se occorre trasferire frequentemente, ad esempio durante il debug dell’applicazione, per evitare di dover accedere a Configurazione Hardware e attivare ogni volta download Ethernet. Con tale impostazione attiva, il rischio per la protezione è elevato perché il visualizzatore è sempre aperto al trasferimento Ethernet. Si consiglia di disattivare questa impostazione.

[Descrizione della schermata di trasferimento]
Per trasferire il testo della proprietà [Descrizione] di schermate e contenuti al visualizzatore, attivare questa impostazione. L'impostazione predefinita è disattivata.

[Lingua di inserimento]
Configurare la lingua di immissione. La proprietà è visibile quando la [Serie] di destinazione non è [IPC o PC/AT].

[Giapponese]
Per abilitare l'immissione in Giapponese, selezionare questa casella di controllo sul visualizzatore.

[Salva in]
Selezionare la posizione di memorizzazione di IME utilizzata per l'inserimento del giapponese.

[Impostazioni delle finestre]
Configurare le impostazioni delle finestre. Questa proprietà è visibile quando la [Serie] di destinazione è [IPC o PC/AT].

[Modalità di avvio]
Selezionare la dimensione della schermata della finestra all’avvio.
Nota: quando si seleziona la modalità schermo intero, la dimensione della finestra della schermata non è uguale alla risoluzione effettiva e la risoluzione viene impostata in base alla [Serie] selezionata nella scheda [Funzione] -> scheda [Di base].

[Larghezza finestra] / [Altezza finestra]
Impostare larghezza e altezza della schermata della finestra.
Nota: se si imposta un valore maggiore della risoluzione selezionata, la dimensione della schermata della finestra rimane uguale alla dimensione della risoluzione.

[Posizione di visualizzazione]
Selezionare la posizione della schermata della finestra.
Nota: Comportamento del monitor doppio: Se si seleziona [Posizione precedente], la posizione della schermata della finestra nel monitor secondario è uguale alla posizione precedente del monitor principale. Se si seleziona [Personalizzato], è possibile cambiare la posizione della schermata della finestra nella posizione X-Y nel monitor secondario. Se si seleziona [Centro], la posizione della schermata della finestra è al centro del monitor principale.

[Posizione X] / [Posizione Y]
Impostare la posizione asse X / Y della schermata della finestra.

## [Avanzato] - [Accesso dati]

[Server UA OPC]

[Attivazione]
Attivare il server UA OPC.

[Protocollo di trasporto]
Selezionare il Protocollo di trasporto.

[Numero di porta]
Impostare il Numero di porta per la comunicazione dati.

[Formato dati]
Selezionare il Formato dati.

[Norme di sicurezza]
Selezionare la [Norme di sicurezza] occorrente. Per le comunicazioni con il server UA OPC senza protezione si può selezionare [Nessuna sicurezza]. Si consiglia di impostare la Policy di protezione. Sono supportate le Policy di protezione seguenti: Nessuna sicurezza Aes256Sha256RsaPssSignAndEncrypt Aes256Sha256RsaPssSign Aes128Sha256RsaOaepSignAndEncrypt Aes128Sha256RsaOaepSign Basic256Sha256SignAndEncrypt Basic256Sha256Sign Basic256SignAndEncrypt Basic256Sign Basic128Rsa15SignAndEncrypt Basic128Rsa15Sign

[Certificati emittente] / [Certificati delle autorità di certificazione]
Scegliere l’opzione desiderata tra le seguenti e impostare [Numero di certificati] e [Numero di CRL]. [Certificati emittente]: utilizzare questo per le autocertificazioni o per i CA che devono essere verificati. [Certificati delle autorità di certificazione]: utilizzare questo per i certificati CA che devono essere verificati da una catena di CA.
[Numero di certificati] | Impostare il [Numero di certificati] e selezionare il file di certificazione da [Percorso file di certificazione]. Se in [Norme di sicurezza] non è stata selezionata nessuna protezione, non occorre impostare [Numero di certificati]. Nota: Il numero massimo dei file di certificazione è 100. Il file già utilizzato in un altro [Percorso file di certificazione] di [Certificati emittente] o di [Certificati delle autorità di certificazione], non può essere utilizzato. Anche se il file ha un nome diverso e lo stesso contenuto di altri, il file non si può utilizzare.
[Numero di CRL] | Impostare il [Numero di CRL] e selezionare il file CRL (Certificate Revocation List) dal [Percorso file di certificazione]. Nota: Il numero dei file CRL è minore o uguale al numero dei file di certificazione. Il file già utilizzato in un altro [Percorso file di certificazione] di [Certificati emittente] o di [Certificati delle autorità di certificazione], non può essere utilizzato. Anche se il file ha un nome diverso e lo stesso contenuto di altri, il file non si può utilizzare.

[Impostazione di sicurezza]
Per limitare l’utente in base al livello di accesso di UA OPC, selezionare [Attiva] e impostare il livello di protezione.
Il livello di accesso utente è il seguente:
Livello di accesso utente | Descrizione
[Livello di sicurezza per Sfoglia] | L’utente può vedere le proprietà del server e i nomi delle variabili.
[Livello di sicurezza per Leggi] | Utenti ha i privilegi del livello di navigazione e può vedere le variabili.
[Livello di sicurezza per LeggiScrivi] | L’utente può leggere/scrivere i valori delle variabili. Questo comprende i privilegi del livello di lettura.

[Formato di denominazione ID del nodo]
Selezionare il formato di denominazione per le variabili condivise dal server OPC UA con dispositivi esterni sulla rete. [Standard]: (predefinito) Formato di denominazione consistente con le convenzioni di denominazione OPC UA. [Compatibile]: Formato di denominazione compatibile con il software di modifica schermate 3.3 Service Pack 1 o precedente. Nota: Non si può usare il binding o lo script per cambiare dinamicamente il valore di questa proprietà.
Nome variabile | Formato di denominazione ID del nodo
Versione [Compatibile] 3.3 Service Pack 1 o precedente | Versione 3.4 [Standard] o successiva
Var1[0] | Target01.Var1.Var1[0] | Target01.Var1[0]
Var1[1,1] | Target01.Var1.Var1[1,1] | Target01.Var1[1,1]
Var2.BOOL1 | Target01.Var2.Var2.BOOL1 | Target01.Var2.BOOL1
Folder1.Var1[0] | Target01.Folder1.Var1.Folder1.Var1[0] | Target01.Folder1.Var1[0]
La modifica del [Formato di denominazione ID del nodo] potrebbe portare i riferimenti da parte di altri dispositivi sulla rete a non funzionare più.

[Salva in] / [Cartella di destinazione]
Impostare la destinazione di esportazione del certificato del server OPC UA, utilizzato per la preregistrazione dei client OPC UA. [Salva in]: Selezionare una memoria esterna o una memoria locale come destinazione di esportazione. [Cartella di destinazione]: Specificare fino a 256 caratteri per il percorso della destinazione di esportazione. Nel percorso utilizzare caratteri a uno o più byte, ad eccezione dei seguenti caratteri speciali. * ? " < > | Nota: Il certificato del server OPC UA viene esportato dalla schermata di configurazione dell'hardware. Dalla schermata di configurazione dell'hardware, aprire [OPC UA Server] e nel campo [Certificate: Export Certificate] toccare il pulsante [Export]. Se il certificato del server OPC UA si deve rigenerare a causa della sua scadenza o per altri motivi, nel campo [Regenerate Certificate] toccare il pulsante [Generate and Reboot]. Una volta rigenerato il certificato, i certificati del server OPC UA esportati in precedenza non sono più validi.

[Impostazioni della Funzione web]

[Attivare il Web Server]
Selezionare per usare il server Web.

[Impostazioni del server web]

[Impostazione di sicurezza]
Per limitare gli utenti in base al livello di accesso di Web Server, selezionare Attivo [Impostazioni di protezione] e impostare il livello di protezione.

[Livello di sicurezza per Leggi]
L’utente vede le proprietà del server, i nomi delle variabili, i valori delle variabili, gli errori di sistema e gli allarmi.

[Attivare il Web Viewer]
Selezionare per usare il Web Viewer. Web Viewer è una funzione che consente di fornire informazioni relative alle schermate, dal server del Web Viewer (visualizzatore) al client Web Viewer in esecuzione sul browser Web.
La configurazione è possibile solo con i modelli che supportano questa funzione. Nota: per informazioni sui modelli che supportano questa funzione, vedere quanto segue. Modelli/caratteristiche supportati

[Impostazioni della Web Viewer]

[Impostazione di sicurezza]
Selezionare per impostare la schermata di accesso dei client Web Viewer. Quando questa casella di controllo è selezionata, i campi in cui si può specificare il comportamento della schermata di accesso diventano disponibili.
Nota: per informazioni sulla configurazione della pagina di accesso, fare riferimento a quanto segue. Personalizzazione della pagina di accesso

[Numero di tentativi]
Impostare il numero di tentativi di accesso non riusciti contenuti nel tempo specificato (Durata dei tentativi) dal client, prima che il server si blocchi. Impostazione del Range dei Valori: 1 - 10

[Durata dei tentativi (secondi)]
Impostare la durata in secondi in cui il numero specificato di tentativi di accesso non riusciti da un client (Numero di tentativi) blocca il server. Impostazione del Range dei Valori: 1 - 600

[Tempo di blocco (secondi)]
Dopo che il server è stato bloccato a causa del numero di tentativi di accesso non riusciti dal client, impostare il tempo in secondi finché il blocco venga rimosso. Impostazione del Range dei Valori: 1 - 600

[Disposizione della pagina]

[Visibilità dell’immagine intestazione]
Selezionare la casella di controllo per visualizzare l'immagine selezionata nella proprietà [Immagine intestazione] o l'immagine predefinita (nessuna immagine impostata nella proprietà [Immagine intestazione]).

[Immagine intestazione]
Fare clic sui puntini di sospensione [...] e selezionare il file di immagine .png da visualizzare nell'intestazione della pagina di accesso del Web Viewer. La dimensione del file deve essere inferiore a 1 MB. Quando viene inserita l’immagine, il suo rapporto d’aspetto (rapporto fra larghezza e altezza) viene mantenuto, per farla stare nell’intestazione. Se non ci sono immagini selezionate, l'intestazione usa la grafica predefinita.

[Nome nodo]
Inserire il nome del server da visualizzare nella pagina di accesso del Web Viewer. Il nome del nodo appare in fondo all’intestazione.
Lasciare vuoto il [Nome nodo] per restringere quell'area nella pagina di accesso. Il nome del nodo si utilizza anche come parte della barra del titolo del browser web.

[Titolo]
Inserire il titolo da visualizzare nella pagina di accesso del Web Viewer.
Lasciare vuoto il [Titolo] per restringere quell'area nella pagina di accesso. Inoltre il titolo si utilizza anche come parte della barra del titolo del browser web.

[Slogan]
Inserire lo slogan che compare sotto il titolo, nella pagina di accesso del Web Viewer.
Si possono visualizzare fino a tre linee di testo. Qualsiasi cosa oltre le tre linee sarà troncata con i puntini di sospensione (...). Lasciare vuoto lo [Slogan] per restringere quell'area nella pagina di accesso.

[Visibilità dell’immagine piè di pagina]
Selezionare la casella di controllo per visualizzare l'immagine selezionata nella proprietà [Immagine piè di pagina] o l'immagine predefinita (nessuna immagine impostata nella proprietà [Immagine piè di pagina]).

[Immagine piè di pagina]
Fare clic sui puntini di sospensione [...] e selezionare il file di immagine .png da visualizzare nel piè di pagina della pagina di accesso del Web Viewer. La dimensione del file deve essere inferiore a 1 MB. Quando viene inserita l’immagine, il suo rapporto d’aspetto (rapporto fra larghezza e altezza) viene mantenuto, per farla stare nel piè di pagina. Se non ci sono immagini selezionate, il piè di pagina usa la grafica predefinita.

[Tema]

[Colori principali]

[Principale]
Proprietà colore nella tavolozza dei colori del tema, per titolo, pulsanti e intestazione nell'interfaccia del Web Viewer.

[Variante principale]
Proprietà colore nella tavolozza dei colori del tema, per ombreggiare il fondo dell'intestazione nell'interfaccia del Web Viewer.

[Colori funzionali]

[Errore]
Proprietà colore nella tavolozza dei colori del tema, per gli errori nell'interfaccia del Web Viewer.

[Testo]
Proprietà colore nella tavolozza dei colori del tema, per il testo nell'interfaccia del Web Viewer.

[Operazione di monopolizzazione]

[Bloccare il Timeout al tocco (secondi)]
Quando si avvia l'operazione di monopolizzazione tattile dello schermo, dopo aver rilasciato il tocco ed il tempo specificato è trascorso, la monopolizzazione tattile viene rilasciata. Se si tocca di nuovo lo schermo prima che sia trascorso il timeout, il tempo di blocco si ripristina. Impostare il valore 0 per rilasciare il blocco subito dopo il tocco da parte del client. Impostazione del Range dei Valori: 0 - 30

[Posizione dell’icona]
Impostare la posizione dell'icona che indica il blocco delle operazioni tattili: Nessuna, In basso a destra, In alto a destra, In basso a sinistra o In alto a sinistra.

[Timeout di inattività (minuti)]
Impostare il periodo di tempo, in minuti, dopo il quale un client viene disconnesso automaticamente. Se non avvengono operazioni sulla schermata di distribuzione durante il periodo di tempo impostato, il client si disconnette automaticamente. Questa impostazione si applica solo alla Modalità operazioni. Le operazioni del browser web, come la selezione voci del menu del browser o la visualizzazione di Internet non ripristinano questo timeout. Impostazione del Range dei Valori: 0 - 60 0 disattiva questa impostazione.

[Timeout di mantenimento del tocco (secondi)]
Impostare il periodo di tempo nel monitor per le operazioni Premi e Mantieni su un client. Quando un client continua un’operazione Premi e Mantieni, il client invia periodicamente notifiche al server. Se il server non riceve una notifica entro il periodo di tempo impostato, a causa di un'interruzione del collegamento di rete o per altri motivi, il server ordina il rilascio obbligatorio dell’operazione Premi e Mantieni. Questa impostazione serve a prevenire operazioni indesiderate che potrebbero causare l'interruzione delle comunicazioni fra server e client. Impostazione del Range dei Valori: 2 - 60 secondi

[Metodo di trasferimento]

[Pro-face Connect]
Attivare per usare Pro-face Connect.
Configurazione di Pro-face Connect