表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
GP-4116 (COM1) | 3E | 自作ケーブル + 三明電子産業(株)製RS422マスターケーブル QT-RSM**M※1 | ケーブル長：20m以内※2
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000※c-2 (COM2) ST-6200 (COM1) STM6000 (COM1) PS6000ベーシックボックス (COM1/2) | 3F | シュナイダーエレクトリック製RS-422端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 + 自作ケーブル + 三明電子産業(株)製RS422マスターケーブル QT-RSM**M※1 | ケーブル長：20m以内※2
3A | シュナイダーエレクトリック製COMポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + シュナイダーエレクトリック製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル + 三明電子産業(株)製RS485マスターケーブル QT-RSM**M※1
3B | 自作ケーブル + 三明電子産業(株)製RS422マスターケーブル QT-RSM**M※1
PS5000 PS6000 (オプションインターフェイス) PSA6000※5 | 3G | 自作ケーブル + 三明電子産業(株)製RS422マスターケーブル QT-RSM**M※1 | ケーブル長：20m以内※2

※1"**"はケーブル長を表します。 ※2CutyAxis3シリーズを使用する場合は、各ケーブル長を10m以内にしてください。 ※c-2ST-6200を除く ※5RS-422/485(4線式)で通信できるCOMポートのみ使用できます。 IPC COM Port

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。