### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト(TCPRGOS-W (J))で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### 手順

1. パソコンのラダーソフトを起動します。

2. [ツール]メニューの[レジスタエディタ]を選びます。
   [レジスタデーター[オンライン]]ウィンドウが表示されます。

3. [A] をクリックします。

4. 特殊補助リレー（A00F、A154、A155）をダブルクリックして通信速度を設定します。

   通信速度 | A00F | A154 | A155
   --- | --- | --- | ---
   9600bps | OFF | OFF | OFF

MEMO

- その他の通信速度の設定は以下のとおりです。

通信速度 | A00F | A154 | A155
--- | --- | --- | ---
19200bps | ON | OFF | OFF
38400bps | ※1 | ON | OFF
57600bps | OFF | ON
115200bps | ON | ON

※1ONまたはOFFのどちらでも可能。

MEMO

- ※表示器と接続機器を直結する場合は、BLUEのhaloメニューでPC番号を64に設定してください。