### 接続機器の設定(EH-SIO)

通信設定はEH-SIOスイッチで設定を行います。設定後、I/O割付を行い、接続機器の電源を再投入して設定内容を有効にします。I/O割付はラダーソフト（LADDER EDITOR for Windows）で行います。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### 手順

1. EH-SIOのディップスイッチで通信設定を行います。
   通信設定スイッチ2（ポート2用）

   ディップスイッチ | 設定 | 説明
   01 | OFF | 伝送速度：19,200 bps その他の伝送速度は、接続機器のマニュアルを参照してください。
   02 | ON
   03 | ON
   04 | ON
   05 | OFF | 伝送文字構成設定 データ長：7ビット ストップビット：1ビット パリティの種類：偶数
   06 | ON
   07 | OFF
   08 | ON | インターフェイス選択：RS422/RS485

2. 初期設定を行うラダープログラムが必要です。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

MEMO

- EH-SIOのソフトウェアがバージョン 2.0以降の場合はProcedure 1、バージョン 2.1以降の場合はProcedure 2サポートしています。さらに、EH-CPU548（Ver.E402以降）/EH-CPU516（Ver.E202以降）のみEH-SIOを使用できます。

MEMO

- Bit8はポート2のインターフェース選択に使用します。