表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
GP-4116 (COM1) | 1G | 自作ケーブル | ケーブル長：1,000m以内 （マスターに依存）
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000※b-3 (COM2) ST-6200 (COM1) STM6000 (COM1) PS6000ベーシックボックス (COM1/2) | 1A | シュナイダーエレクトリック製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル | ケーブル長：1,000m以内 （マスターに依存）
1I | シュナイダーエレクトリック製RS-422端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 + 自作ケーブル
1B | 自作ケーブル
PS5000 PS6000 (オプションインターフェイス) PSA6000 ※8 | 1K | 自作ケーブル | ケーブル長：1,000m以内 （マスターに依存）

※b-3ST-6200を除く

※8RS-422/485(2線式)で通信できるCOMポートのみ使用できます。

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。