表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※1 | 12A | 自作ケーブル + （株）日立産機システム製変換ケーブル EH-RS05(0.5m) | ケーブル長: 15m以内
GP-4115 (COM1) | 12B | 自作ケーブル + （株）日立産機システム製変換ケーブル EH-RS05(0.5m) | ケーブル長: 15m以内

※1RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COMポートについて

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。