### 接続機器の設定

通信設定はインバータ前面のオペレータのENTERキー、アップキー、ダウンキーまたはRESET キーで行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. アップキーまたはダウンキーを押してパラメータ設定モード画面を表示します。

2. ENTERキーを押します。

3. アップキーまたはダウンキーを押して設定する項目を表示します。

4. ENTERキーを押します。

5. アップキー、ダウンキーまたはRESETキーを押して設定値を入力します。

   パラメータNo. | 設定 | 設定内容
   --- | --- | ---
   H5-01 | 01 | スレーブアドレス（HEX）
   H5-02 | 4 | 伝送速度の選択（19200bps）
   H5-03 | 1 | 伝送パリティの選択（偶数パリティ）
   H5-06 | 5 | 送信待ち時間（ms）
   H5-07 | 0 | RTS制御（無効）

   MEMO

   - A1000シリーズを1:n接続する場合はRTS制御を「1」に設定する必要があります。

6. ENTERキーを押します。

7. 接続機器を再起動します。
   以上で接続機器の設定は完了です。

   MEMO

   - 次の項目は固定です。

     設定項目 | 設定値
     --- | ---
     データ長 | 8 bit
     ストップ | 1 bit