表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
GP-4116 (COM1) | 3E | 自作ケーブル | ケーブル長：500m以内
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000※c-2 (COM2) ST-6200 (COM1) STM6000 (COM1) PS6000ベーシックボックス (COM1/2) | 3F | シュナイダーエレクトリック製RS-422端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 + 自作ケーブル | ケーブル長：500m以内
3A | シュナイダーエレクトリック製COMポート変換アダプタ(COM1用) CA3-ADPCOM-01 + シュナイダーエレクトリック製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル
3B | 自作ケーブル
PS5000 PS6000 (オプションインターフェイス) PSA6000 ※6 | 3G | 自作ケーブル | ケーブル長：500m以内

※c-2ST-6200を除く

※6RS-422/485(4線式)で通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COM Port

MEMO

- 接続ケーブルには、中国電線工業株式会社のダブルシールド0-VCTF-SS 2C*0.75mm2、中国電線工業株式会社のダブルシールドUL2464-DSS 2C x 20AWG、および倉茂電工株式会社のUL2464-2SB 2 x 20AWGを推奨します。

- 接続機器本体のFG端子はD種接地を行ってください。

- FGのシールドケーブルへの接続は、設置環境に応じて接続機器または表示器のどちらかで行ってください。

- 通信ケーブルを接続する際には、信号用グランド(SG)を必ず接続してください。

- RS422の接続では、株式会社ジェイテクトのマニュアルでケーブル長を確認してください。

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。