### 接続機器の設定

接続機器の通信設定には、三菱電機株式会社の設定ツール(FX Configurator-ENFX3U-ENET-L 設定ツール)を使用してください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

#### 手順

1. 設定ツールを起動します。

2. [Ethernetユニット設定]のプルダウンメニューから設定するFX3U-ENET-Lのモジュール番号を選択します。

3. [動作設定]をクリックし、以下のように設定します。

設定項目 | 設定値
交信データコード設定 | バイナリコード送信
イニシャルタイミング設定 | 常にOPEN待ち
IPアドレス | 192.168.0.1
送信フレーム設定 | Ethernet (V2.0)
TCP生存確認設定 | KeepAliveを使用

MEMO

- 接続機器にKeepAliveがある場合は、KeepAliveを設定します。通信がKeepAliveなしで中断した場合、接続機器は再接続できない場合があります。

4. [設定終了]をクリックします。

5. [オープン設定]をクリックし、MELSOFT/MCプロトコル用コネクション3を以下のように設定します。

##### オープン方式: Unpassive

設定項目 | 設定値
プロトコル | TCP
オープン方式 | Unpassive
固定バッファ | 送信
固定バッファ通信手順 | 手順あり(MC)
ペアリングオープン | 設定不要
生存確認 | 確認
自局ポート番号(10進数) | 1025

##### オープン方式: Fullpassive

設定項目 | 設定値
プロトコル | TCP
オープン方式 | Fullpassive
固定バッファ | 送信
固定バッファ通信手順 | 手順あり(MC)
ペアリングオープン | 設定不要
生存確認 | 確認
自局ポート番号(10進数) | 1025
交信相手IPアドレス | 192.168.0.2
交信相手ポート番号(10進数) | 1025

6. [設定終了]をクリックします。

1. 設定ツールを起動します。

2. [Ethernetユニット設定]のプルダウンメニューから設定するFX3U-ENET-Lのモジュール番号を選択します。

3. [動作設定]をクリックし、以下のように設定します。

設定項目 | 設定値
交信データコード設定 | バイナリコード送信
イニシャルタイミング設定 | 常にOPEN待ち(STOP中交信可能)
IPアドレス | 192.168.0.1
送信フレーム設定 | Ethernet (V2.0)
TCP生存確認設定 | KeepAliveを使用

MEMO

- 接続機器にKeepAliveの設定がある場合は使用してください。KeepAliveを使用せずに通信が切断された場合、再接続しない可能性があります。

4. [設定終了]をクリックします。

5. [オープン設定]をクリックし、MELSOFT/MCプロトコル用コネクション3を以下のように設定します。

##### オープン方式：Unpassive(MC)

設定項目 | 設定値
プロトコル | TCP
オープン方式 | Unpassive(MC)
生存確認 | 確認する
自局ポート番号(10進数) | 1025

##### オープン方式：Fullpassive(MC)

設定項目 | 設定値
プロトコル | TCP
オープン方式 | Fullpassive(MC)
生存確認 | 確認する
自局ポート番号(10進数) | 1025
交信相手IPアドレス | 192.168.0.2
交信相手ポート番号(10進数) | 1025

MEMO

- 本ドライバでは、MELSOFT/MCプロトコル用コネクション3または4を使用してください。 固定バッファ用コネクション1、2は使用できません

6. [設定終了]をクリックします。

以上で接続機器の設定は完了です。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。
- 同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。

MEMO

- システムバージョン2.21以上でFX3U/FX3UC CPUを使用します。

MEMO

- FX3UCとFX3U-ENET-Lを接続するには、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vを使用する必要があります。