### 接続機器の設定

LSエレクトリックのプログラミングツール(XG5000)を使用して接続機器の通信設定を定義します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. 設定ツールを起動します。

2. [Project]メニューから[New Project]を選択します。

3. [PLC Series]と[CPU type]を設定し、[OK]をクリックします。

4. ツリービューから[Local Ethernet Parameter]をダブルクリックし、ローカルイーサネットパラメータを次のように設定します。

設定項目 | 設定内容
--- | ---
IP Address | 192.168.0.1
Subnet mask | 255.255.255.0
Driver | XGT server

5. [Online]メニューから[Write]を選択します。

6. 接続機器を選択し、[OK]をクリックします。

7. 接続機器を再起動します。

?

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。
  同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。