# Writeフォーマット

## SIO互換モードの場合

##### ホスト　コマンドデータ部

<設定範囲>

アドレス：0000H～270FH(0～9999)

データ：0000H～FFFFH

全てアスキーコードで入力してください。

互換モードの場合、表示器からの応答コマンドがありません。

互換モードの場合、書込みデータ数に制限はありません

## SIO拡張モードのアスキーモードの場合

##### ホスト　コマンドデータ部

※は設定により付加されないことがあります。

<設定範囲>

アドレス：0000H～270FH(0～9999)

データ数：0001H～0100H（1～256）

データ：0000H～FFFFH

全てアスキーコードで入力してください。

##### 表示器　レスポンスデータ部

ACKまたはNAKで応答

## SIO拡張モードのバイナリモードの場合

##### ホスト　コマンドデータ部

※は設定により付加されないことがあります。

<設定範囲>

アドレス：0000H～270FH(0～9999)

データ数：0001H～0200H（1～512）

データ：0000H～FFFFH

##### 表示器　レスポンスデータ部

ACKまたはNAKで応答

＜例＞

メモリリンクのアドレス100 に16 進データ1A2C と145B を書き込みます。

## 互換モード

## 拡張モード　1:1 アスキー

ETX.サムチェック：有　ターミネーター：CR・LF　ACK：有　NAK：有

## 拡張モード　1:n アスキー

ETX.サムチェック：有　ターミネーター：CR・LF　ACK：有　NAK：有

## 拡張モード　1:1 バイナリー

ETX.サムチェック：有　ACK：有　NAK：有

## 拡張モード　1:n バイナリー

ETX.サムチェック：有　ACK：有　NAK：有