表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
GP-4116 (COM1) | 4E | 自作ケーブル | ケーブル長：500m以内
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000※c-2 (COM2) ST-6200 (COM1) STM6000 (COM1) PS6000ベーシックボックス (COM1/2) | 4F | シュナイダーエレクトリック製RS-422端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 + 自作ケーブル | ケーブル長：500m以内
4A | シュナイダーエレクトリック製COMポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + シュナイダーエレクトリック製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル
4B | 自作ケーブル
PS5000 PS6000 (オプションインターフェイス) PSA6000※3 | 4G | 自作ケーブル | ケーブル長：500m以内

※c-2ST-6200を除く

※3RS-422/485 (4線式)で通信できるCOMポートにのみ利用できます。

IPC COM Port

重要:

- 接続機器により、通信で使用する端子番号が異なります。以下に各シリーズに対応する端子番号を示します。

  ピン | KV-L20V KV-L21V | KV-N11L KV-NC20L
  --- | --- | ---
  SDB(+) | 5 | 2
  SDA(-) | 3 | 1
  RDB(+) | 4 | 4
  RDA(-) | 2 | 3
  SG | 1 | 5

#

MEMO

- 接続機器のポート2切り替えスイッチを"422A 485(4)"に設定します。また、ターミネータのスイッチをONにします。

- 表示器と接続機器ではA極とB極の呼称が逆になっていますのでご注意ください。

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。