表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
GP-4116 (COM1) | 1D | 自作ケーブル | ケーブル長：1000m以内
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000※b-3 (COM2) ST-6200 (COM1) STM6000 (COM1) PS6000ベーシックボックス (COM1/2) | 1A | 自作ケーブル | ケーブル長：1000m以内
PS5000 PS6000 (オプションインターフェイス) PSA6000 ※7 | 1B | 自作ケーブル | ケーブル長：1000m以内

※b-3ST-6200を除く

※7RS-422/485(2線式)で通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COMポートについて

MEMO

- RS-422/485ケーブル長は、接続機器によりますが、通常1000m以内になります。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。
- 接続方法と終端抵抗は接続機器によって異なります。
- 表示器の終端抵抗はアイソレーションされていません。

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。