### 接続機器の設定

接続機器でSoMachine Basicソフトウェアを使用して、通信設定を指定します。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. SoMachine Basicを起動して、新しいプロジェクトを作成します。

2. CPUを選択して設定画面へドラッグアンドドロップします。

3. [Configuration]タブのハードウェアツリーから使用するSelial lineを選択します。

4. 以下の内容を設定し、[Apply]をクリックします。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   Protocol | Modbus
   Baud rate | 115200
   Parity | Even
   Stop bits | 1
   Physical medium | RS-485

5. [Configuration]タブのハードウェアツリーから[Modbus]を選択します。

6. 以下の内容を設定し、[Apply]をクリックします。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   Device | None
   Transmission mode | RTU
   Addressing | Slave
   Address | 1
   Response timeout (x 100 ms) | 10
   Time between frames (ms) | 10

MEMO

- 接続機器のユニットID を「1 ～ 247」で設定してください。