接続構成

通信設定例

結線図

使用可能デバイス

## 接続構成

- 1:1接続

- 1:n接続

MEMO

- 接続機器の最大接続台数は31台です。

- 1:n接続（Qシリーズを中継するネットワーク外へのアクセス）

MELSECNET/H、MELSECNET/10、Ethernet、QシリーズC24ユニットを経由した他局へのアクセスが可能です。ただし、Q00CPU、Q01CPU上のRS232Cコネクタを使用する場合は、自局へのアクセスのみ可能です。

MEMO

- 接続機器の最大接続台数は31台です。

- ネットワーク経由で通信する場合は、タイムアウトを中継局の応答監視時間よりも大きな値に設定してください。

ネットワーク外アクセスの設定例を以下に示します。

アクセスする接続機器 | ポートNo. | 局番 | ネットワークNo. | PC番号 | 要求先ユニットのI/O番号 | 要求先ユニットの局番号
接続機器 (1) | 1025 | 5 | 0 | 255 | 1023 | 0
接続機器 (11) | 1026 | 5 | 1 | 6 | 1023 | 0
接続機器 (22) | 1027 | 5 | 2 | 8 | 32 | 15

- マルチCPUシステム

MEMO

- CPUの号機番号はCPUスロットを1号機、1号機から右に2号機、3号機、4号機と割り付けられています。
- マルチCPUシステムでは直接接続していないCPUへアクセスすることができます。

## 通信設定例

シュナイダーエレクトリックが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

警告

意図しない機器操作

データの転送を正しく行えるように、このセクションの指示をよく読んで理解してください。

## 結線図

以下に示す結線図と接続機器のメーカーが推奨する結線図が異なる場合がありますが、

本書に示す結線図でも動作上問題ありません。

- 接続機器本体のFG端子はD種接地を行ってください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 表示器内部でSGとFGは接続されています。接続機器とSGを接続する場合は短絡ループが形成されないようにシステムを設計してください。

- ノイズなどの影響で通信が安定しない場合はアイソレーションユニットを接続してください。

## 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

警告

意図しない機器操作

- 表示器と接続機器プログラムから同じレジスタに同時に書込みを行わないでください。
- ビット単位でアクセスしているレジスタに16ビットのワード値を書込まないでください。