表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※2 | 11A | （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + （株）アイエイアイ製ネットワーク接続用ケーブル CB-ERC2-CTL001 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO***または CB-ERC2-PWBIO***-RB | SIO変換器から接続機器までのケーブル長：100m以内
11B | （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル1 + AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 + （株）アイエイアイ製ネットワーク接続用ケーブル CB-ERC2-CTL001 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO***または CB-ERC2-PWBIO***-RB
11C | （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル1 + AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 + （株）アイエイアイ製ネットワーク接続用ケーブル CB-ERC2-CTL001 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO***または CB-ERC2-PWBIO***-RB | SIO変換器から接続機器までのケーブル長：100m以内
GP-4115 (COM1) | 11D | 自作ケーブル + （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + （株）アイエイアイ製ネットワーク接続用ケーブル CB-ERC2-CTL001 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO***または CB-ERC2-PWBIO***-RB | SIO変換器から接続機器までのケーブル長：100m以内
11E | 自作ケーブル + （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル1 + AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 + （株）アイエイアイ製ネットワーク接続用ケーブル CB-ERC2-CTL001 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO***または CB-ERC2-PWBIO***-RB
11F | 自作ケーブル + （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル1 + AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 + （株）アイエイアイ製ネットワーク接続用ケーブル CB-ERC2-CTL001 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO***または CB-ERC2-PWBIO***-RB

※2RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COMポートについて

MEMO

- RS232C変換ユニット（RCB-CV-MW）と通信ケーブル（CB-RCA-SIO050）は（株）アイエイアイ製パソコン対応ソフト（RCM-101-MW）の付属品です。

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。