接続構成

通信設定

結線図

使用可能デバイス

使用できる接続機器のデータタイプ

## 接続構成

重要:

- 1台の表示器(SP-5B10を除く)で複数のドライバを使用する場合、以下の制限があります。

- Modbus OrganizationのModbus SIOスレーブドライバ（通信速度38400以上）を同時に使用することはできません。

- Rockwell Automation, Inc.のDH-485ドライバを同時に使用することはできません。

- Schneider Electric SAのUni-Telwayドライバを同時に使用することはできません。

- 本ドライバをCOM1とCOM2の両方で使用することはできません。

MEMO

- 1つの接続構成にS7-300/400シリーズとS7-200シリーズ、S7-1200シリーズを混在させることができます。
- 1つの接続構成にPROFIBUS DP対応機器とMPI対応機器を混在させることは推奨しません。

- 1:1接続

- n:m接続

MEMO

- n:m接続の場合、表示器と接続機器の台数は以下の条件を満たす範囲となります。

- 接続機器1台に接続できる表示器は最大64台です。

- 接続機器1台に接続できる表示器の最大台数は接続機器の種類によって異なります。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

## 通信設定

シュナイダーエレクトリックが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

警告

意図しない機器操作

データの転送を正しく行えるように、このセクションの指示をよく読んで理解してください。

## 結線図

以下に示す結線図と接続機器のメーカーが推奨する結線図が異なる場合がありますが、

本書に示す結線図でも動作上問題ありません。

- 接続機器本体のFG端子はD種接地を行ってください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 表示器内部でSGとFGは接続されています。接続機器とSGを接続する場合は短絡ループが形成されないようにシステムを設計してください。

- ノイズなどの影響で通信が安定しない場合はアイソレーションユニットを接続してください。

## 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

警告

意図しない機器操作

- 表示器と接続機器プログラムから同じレジスタに同時に書込みを行わないでください。
- ビット単位でアクセスしているレジスタに16ビットのワード値を書込まないでください。

### 使用できる接続機器のデータタイプ

BLUEで使用できる接続機器のデータタイプは次のとおりです。

| S7-200 | S7-300/400 | S7-1200
BOOL |  |  |
SINT/USINT/BYTE |  |  |
INT/UINT/WORD |  |  |
DINT/UDINT/DWORD |  |  |
REAL |  |  |
LREAL | - | - |
TIME | - |  | -
DATE | - |  | -
TIME_OF_DAY | - |  | -
DATE_AND_TIME | - |  | -
STRING |  |  |

MEMO

- 接続機器のシリーズを変更すると、新しいシリーズでサポートされていないデータタイプに関連している変数はエラーになります。