MEMO

- NXシリーズを使用する場合は、[シリーズ]リストから[NJ/NX]を選択します。

### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト（Sysmac Studio）で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトを起動します。

2. [マルチビューエクスプローラ]の[構成・設定]をクリックします。

3. [コントローラ設定]をダブルクリックします。

4. [内蔵EtherNet/IPポート設定]をダブルクリックし、設定画面を表示します。

5. [IPアドレス - ポート2]で[ポート2を使用する]を選択します。

6. [固定設定]を選択し、IPアドレスを以下のように設定します。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   IPアドレス | 192.168.0.1
   サブネットマスク | 255.255.255.0

7. 通信設定を接続機器に転送します。

MEMO

- IPアドレスとサブネットマスクに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。