接続構成

通信設定

使用可能デバイス

## 接続構成

- 1:1接続

  MEMO

  - 表示器とMPシリーズ/ Σ-7C (コントローラ部)の間: イーサネット接続
    MPシリーズ / Σ-7C (コントローラ部)とインバータの間: MECHATROLINK接続

- 1:n接続

  MEMO

  - 接続機器の最大接続台数は64台です。

  - 表示器とMPシリーズ/ Σ-7C (コントローラ部)の間: イーサネット接続
    MPシリーズ/ Σ-7C (コントローラ部)とインバータシリーズの間: MECHATROLINK接続
    インバータシリーズとインバータシリーズの間: MECHATROLINK接続

## 通信設定

シュナイダーエレクトリックが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

警告

意図しない機器操作

データの転送を正しく行えるように、このセクションの指示をよく読んで理解してください。

## 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

警告

意図しない機器操作

- 表示器と接続機器プログラムから同じレジスタに同時に書込みを行わないでください。
- ビット単位でアクセスしているレジスタに16ビットのワード値を書込まないでください。