### 接続機器の設定

接続機器の設定は接続するポートによって異なります。

##### CPU上のプログラミングツール接続ポートを使用する場合

ラダーソフトのツールバーの[オプション]から[PLCシステムレジスタ設定]を選択し、[PLCシステムレジスタ設定]ダイアログボックスを表示します。[ツールポート設定]タブを選択して下記のように設定を行います。通信速度はCPU上のプログラミングツール接続ポート横にある[ボーレート切り替えスイッチ]で行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

設定項目 | 設定値
--- | ---
通信速度 | 19200
データ長 | 8
モデム接続 | しない
モデム接続時2400bpsに自動変更しない | OFF
ユニットNo. | 1

##### CPU上のRS232Cポートを使用する場合

ラダーソフトのツールバーの[オプション]から[PLCシステムレジスタ設定]を選択し、[PLCシステムレジスタ設定]ダイアログボックスを表示します。[COMポート設定]タブを選択して下記のように設定を行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

設定項目 | 設定値
--- | ---
通信速度 | 19200
データ長 | 8
パリティチェック | 奇数
ストップビット | 1
動作選択 | コンピュータリンク
モデム接続する | OFF
2400bpsに自動変更しない | OFF
ユニットNo. | 1

MEMO

- FP1 (C24/C40/C56/C72)のみRS232Cポートを装備しています。その他の機種は該当しません。