### Microシリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
内部ワード | %MW00000:X00 - %MW17543:X15 | %MW00000 - %MW17543 | または ※1 |
内部ダブルワード | --- | %MD00000 - %MD17542 | ※2
内部フロート | --- | %MF00000 - %MF17542 | ※2
定数ワード | --- | %KW00000 - %KW13879 | ※3
システムワード | --- | %SW00000 - %SW00127 |
内部ビット | %M00000 - %M00255 | --- |
システムビット | %S00000 - %S00127 | --- |

※1格納されるデータの上下関係は、［機器設定］の［ダブルワード・ワード順位］の設定により決まります。

※232ビット指定で使用してください。16ビットおよびビット指定を行う場合は%MWデバイスを使用してください。接続機器内部では同じエリアを使用しています。

※3書込み不可

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語

#### IEC61131シンタックスのアドレスマッピング

BLUEでのアドレスマッピングは次の通りです。％MDおよび％MFは指定したアドレスから連続2ワードを使用します。

%KW、％KDおよび％KFも同様にマッピングされます。