#### SPH200 (NP1PH-08)

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力メモリ | %IX□.000.00 - %IX□.511.15 | %IW□.000 - %IW□.511 |  | ※1
出力メモリ | %QX□.000.00 - %QX□.511.15 | %QW□.000 - %QW□.511 | ※1
標準メモリ | %MX□.1.00000.00 - %MX□.1.04095.15 | %MW□.1.00000 - %MW□.1.04095 | ※2 ※3
リテインメモリ | %MX□.3.0000.00 - %MX□.3.2047.15 | %MW□.3.0000 - %MW□.3.2047 | ※2 ※3
システムメモリ | %MX□.10.000.00 - %MX□.10.511.15 | %MW□.10.000 - %MW□.10.511 | ※2

※1入出力メモリアドレスの内容を以下に示します。

- ビットアドレスの場合

- ワードアドレスの場合

MEMO

- SXバス局番に関する詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。

※2標準/リテイン/システムメモリアドレスの内容を以下に示します。

- ビットアドレスの場合

- ワードアドレスの場合

※3標準/リテインメモリのサイズは変更できますが、合計メモリサイズは固定されています(詳細は接続機器のマニュアルを参照してください)。

MEMO

- 接続機器のアドレスを直接指定して使用される場合は、必ずラダーソフトでAT範囲指定した範囲内で使用してください。また、表示器で使用する接続機器の変数にはAT指定した変数を使用することをお勧めします。AT範囲指定の詳細および設定方法については富士電機製MICREX-SXシリーズD300Win <リファレンス編> ユーザーズマニュアルを参照してください。AT指定されていない変数を使用される場合は、ラダープログラムおよび変数などの変更があった場合、再度変数のインポートを行い画面転送を行う必要があります。
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語