デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
コイル | 000001 - 065536 | 000001 - 065521 | または ※1 |
ディスクリート入力 | 100001 - 165536 | 100001 - 165521 | ※2
入力レジスタ | ----- | 300001 - 365536 | ※2
保持レジスタ | 400001,00 - 465536,15 | 400001 - 465536 |

※132ビットデータのワード単位および64ビットデータのダブルワード単位でのデータ格納順を、機器設定ダイアログボックスで設定できます。

※2書込み不可.

### IEC61131シンタックスのアドレス表記

IEC61131シンタックスのアドレス表記とMODBUSシンタックスのアドレス表記の対応関係を次の表に示します。

デバイス | MODBUSシンタックス | IEC61131シンタックス
--- | --- | ---
フォーマット | 0ベース | 1ベース
フォーマット | 範囲 | 第1要素 | 範囲 | 第1要素 | 範囲 | 第1要素
コイル | 000001+i | i = 0から65535 | 000001 | %Mi | i = 0から65535 | %M00000 | i=1から65536 | %M00001
ディスクリート入力 | 100001+i | i = 0から65535 | 100001 | - | - | - | - | -
入力レジスタ（ワード） | 300001+i | i = 0から65535 | 300001 | - | - | - | - | -
入力レジスタ（ワードビット） | 300001+i,j | i = 0から65535 j=0から15 | 300001,00 | - | - | - | - | -
保持レジスタ（ワード） | 400001+i | i = 0から65535 | 400001 | %MWi | i = 0から65535 | %MW00000 | i=1から65536 | %MW00001
保持レジスタ（ワードビット） | 400001+i,j | i = 0から65535 j=0から15 | 400001,00 | %Mwi:Xj | i = 0から65535 j=0から15 | %MW00000:X00 | i=1から65536 j=0から15 | %MW00001:X00

MEMO

- アドレス100000と300000はIEC61131シンタックスではアクセスできません。

- ディスクリート入力や入力レジスタを設定したプロジェクトをIEC61131シンタックスに変更すると、無効なアドレスとなります。

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語

#### IEC61131シンタックスのアドレスマッピング

BLUEでのアドレスマッピングは次の通りです。％MDおよび％MFは指定したアドレスから連続2ワードを使用します。