### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は、ラダーソフトKV STUDIO Ver. 10以降で行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトを起動します。

2. ［ファイル］メニューから［プロジェクトの新規作成］を選択し、［プロジェクト新規作成］ダイアログボックスを表示します。

3. [プロジェクト名]に任意のプロジェクト名を入力し、[対応機種]から使用する接続機器を選択して[OK]をクリックします。

4. [ユニット構成設定の確認]ダイアログボックスで[はい]をクリックし、[ユニットエディタ]ウィンドウを表示します。

5. [ユニット選択(1)]タブで、表示されたユニットのリストから「KV-LE2*V」を選択し、ユニット配置エリアにドラッグ＆ドロップします。

6. ユニット配置エリアの「KV-LE2*V」をクリックし、[ユニット設定(2)]タブを選択します。

7. 以下のように設定項目を設定します。

   設定項目 | 設定値
   IPアドレス | 192.168.0.1
   サブネットマスク | 255.255.255.0
   デフォルトゲートウェイ | 0.0.0.0
   DNSサーバ | 0.0.0.0
   キープアライブ | 0
   ポート番号(上位リンク) | 8501

8. [変換]メニューから、[リレー/DM自動割付]を選択します。

9. [ファイル]メニューから[閉じる]を選択し、[ユニットエディタ]ダイアログボックスを表示します。

10. [はい]をクリックします。

11. [モニタ/シミュレータ]メニューから[通信設定] - [通信設定]を選択し、[通信設定]ダイアログボックスを表示します。

12. パソコンと機器の接続を確認し、[OK]をクリックします。接続の通信設定が行われます。

13. [モニタ/シミュレータ]メニューから[PLC転送]を選択し、[プログラム転送]ダイアログボックスを表示します。

14. [ユニット設定情報]と[プログラム]にチェックをつけて、[実行]をクリックします。設定情報が転送されます。

これで接続機器の設定は完了です。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。
- 同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。