### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は接続機器のディップスイッチとラダーソフト（CX-Programmer）で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### ディップスイッチの設定

ディップスイッチ | 設定値 | 説明
--- | --- | ---
SW1 | OFF | ユーザメモリに書込みできるかどうかを設定します。 ON：書き込み不可 OFF:書き込み可
SW2 | OFF | 電源ON時にメモリカセットからデータを読込むかどうかを設定します。 ON：読込む OFF：読込まない
SW3 | OFF | 特殊補助リレーA395.12 の状態を切り替えます。
SW4 | OFF | シリアルポート1の通信速度を設定します。 ON: ラダーソフト（ツールバス）の通信速度を自動認識します。 OFF: ラダーソフトの通信設定にしたがいます。
SW5※1 | OFF | シリアルポート2の通信速度を設定します。 ON: ラダーソフト（ツールバス）の通信速度を自動認識します。 OFF: ラダーソフトの通信設定にしたがいます。
SW6※1 | OFF | 固定

※1CPUの入出力の点数が30点/40点のみ

##### ラダーソフトの設定

1. ラダーソフトを起動します。

2. [ファイル]メニューから[新規作成]を選択し、[PLC機種変更]ダイアログボックスを表示します。

3. [PLC機種]から選択。

4. [PLC機種]から[設定]をクリックし、[PLC機種の設定]ダイアログボックスを表示します。

5. [CPU形式]から使用するCPU形式を選択し、[OK]をクリックします。

6. [ネットワーク種別]から接続方法を選択します。

7. [OK]をクリックします。

8. ワークスペースのツリービューから[PLCシステム設定]をダブルクリックし、[PLCシステム設定]ダイアログボックスを表示します。

9. [シリアルポート1]タブの[通信設定]から「ユーザ設定」にチェックを付けます。

10. 設定項目を以下のように設定します。

    設定項目 | 設定内容
    --- | ---
    通信速度 | 19200
    パラメータ | 7,2,E
    モード | 上位リンク
    号機No. | 0

11. [PLCシステム設定]ダイアログボックスを閉じます。

12. 通信設定を接続機器に転送します。

13. 接続機器を再起動します。

MEMO

- 同じネットワークアドレスグループ内で、重複したノードアドレスは設定しないでください。

MEMO

- 10点入出力のCPUは使用できません。