### 3A)

1:1

1:n

番号 | 名前 | 備考
--- | --- | ---
(1) | シュナイダーエレクトリック製COMポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 |
(2) | シュナイダーエレクトリック製端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 |
(3) | 自作ケーブル コネクタ 表示器側：端子台 接続機器側：D-Sub 25ピン(プラグ) |

MEMO

- ケーブル長：1000m以内

※1 RD(A’)、RD(B’)、SD(A)、およびSD(B)の表記方法は、接続機器によって異なります。
接続機器のマニュアルを参照してください。
また、表示器と接続機器ではクラスAとクラスBの呼称が逆になっていますのでご注意ください。

※2 接続機器側の終端抵抗を挿入してください。120 Ωの終端抵抗をRDAとRDBの間に挿入するには、接続機器側でシリアルインターフェイスの 24番ピンと 25番ピンを接続します。

※3接続機器のFGはDクラス接地を行います。 また、シールドへのFG接続は、設置環境によって接続機器または表示器からの接続となります。