### MP900/MP2000シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
拡張コイル | EGMB000000 - EGMB65534F | EGMB00000 - EGMB65534 |  | ※1
拡張入力リレー | EGIB00000 - EGIB7FFFF | EGIB0000 - EGIB7FFF | ※2
コイル | GMB00000 - GMB4095F | GMB0000 - GMB4095 |
入力リレー | GIB00000 - GIB0FFFF | GIB0000 - GIB0FFF | ※2
入力レジスタ | ----- | GIW0000 - GIW7FFF | ※2
保持レジスタ | ----- | GMW00000 - GMW65534 |

※1ビット書き込みを行うと、表示器はいったん接続機器の該当するワードアドレスを読み込みます。次に、読み込んだワードデータのうち対象とするビットを変更し、そのワードデータを接続機器に返します。表示器が接続機器のデータを読込んで返す間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

※2書込み不可

表示器のアドレスは接続機器の実アドレスにオフセットを加算したアドレスになります。

表示器と接続機器の間のアドレスの関係を以下に示します。

デバイス | BLUE | 接続機器
--- | --- | ---
拡張コイル （ビットデバイス） | EGMB000000 - EGMB65534F | MW000000+オフセット- MW65534F+オフセット
拡張コイル （ワードデバイス） | EGMB00000 - EGMB65534 | MW00000+オフセット - MW65534+オフセット
コイル(ビットデバイス) | GMB00000 - GMB4095F | MB00000+オフセット - MB4095F+オフセット
コイル(ワードデバイス) | GMB0000 - GMB4095 | MB0000+オフセット - MB4095+オフセット
拡張入力リレー （ビットデバイス） | EGIB00000 - EGIB7FFFF | IW00000+オフセット - IW7FFFF+オフセット
拡張入力リレー （ワードデバイス） | EGIB0000 - EGIB7FFF | IW0000+オフセット - IW7FFF+オフセット
入力リレー(ビットデバイス) | GIB00000 - GIB0FFFF | IB00000+オフセット - IB0FFFF+オフセット
入力リレー(ワードデバイス) | GIB0000 - GIB0FFF | IB0000+オフセット - IB0FFF+オフセット
入力レジスタ | GIW0000 - GIW7FFF | IW0000+オフセット - IW7FFF+オフセット
保持レジスタ | GMW00000 - GMW65534 | MW00000+オフセット - MW65534+オフセット

例えば、BLUEで「GMW00000」を指定した場合、接続機器では「MW00000」にオフセット値を加算したアドレスが実際のアドレスとして指定されます。オフセットはラダーソフトでは「先頭REG」と表現されています。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語