表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※2 | 4A | 自作ケーブル + Schneider Electric製RS 232 D tap linkケーブル TSX SCP CC 1030 (3m) + Schneider Electric製RS-232C用PCMCIAカード TSX SCP 111 | ケーブル長：15m以内※3
GP-4115 (COM1) | 4B | 自作ケーブル + Schneider Electric製RS 232 D tap linkケーブル TSX SCP CC 1030 (3m) + Schneider Electric製RS-232C用PCMCIAカード TSX SCP 111 | ケーブル長：15m以内※3

※2RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COMポートについて

※3TSX SCP CC 1030と自作ケーブル合計の長さです。

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。