接続構成

通信設定

使用可能デバイス

## 接続構成

- 1:1接続

- 1:n接続の場合

MEMO

- 接続機器の最大接続台数は64台です。

- n:1接続の場合

MEMO

- 表示器の最大台数は、接続機器シリーズおよび設定によって異なります。

- TOYOPUC-PC3を使用する場合は、8台までの表示器を接続できます。

- TOYOPUC-PC10GのCPUユニット上のL1/L2ポート設定に"イーサネット"を指定した場合、最大8台の表示器を接続できます。

- TOYOPUC-PC10GのCPUユニット上のL1/L2ポート設定に"イーサネット(32ポート)"を指定した場合、最大32台の表示器を接続できます。
  "イーサネット(32ポート)"は、CPUバージョンがV.3.00以降の場合に限り指定できます。

- TCP接続でTHU-5296/THU-5781を使用する場合、表示器1台に対して接続機器は最大8台接続可能です。

- n:m接続

MEMO

- 表示器の最大台数は、接続機器シリーズおよび設定によって異なります。

- TOYOPUC-PC3を使用する場合は、8台までの表示器を接続できます。

- TOYOPUC-PC10GのCPUユニット上のL1/L2ポート設定に"イーサネット"を指定した場合、最大8台の表示器を接続できます。

- TOYOPUC-PC10GのCPUユニット上のL1/L2ポート設定に"イーサネット(32ポート)"を指定した場合、最大32台の表示器を接続できます。
  "イーサネット(32ポート)"は、CPUバージョンがV.3.00以降の場合に限り指定できます。

- TCP接続でTHU-5296/THU-5781を使用する場合、表示器1台に対して接続機器は最大8台接続可能です。

- 接続機器の最大接続台数は64台です。

- FL-NET接続

本ドライバを使用して、FL-NETに接続された最大4レイヤーの接続機器にアクセスできます。

[プロトコルの設定]メニューで、階層順に、リレーとして機能する接続機器のプログラム番号/リンク番号、および宛先接続機器のノード番号を設定します。

次のネットワーク構造を持つ[プロトコルの設定]の例。

ラダーソフトPCwinを使用して、接続機器の接続済みピースをそれぞれ設定します(図のA1やX1など)。表示器の[リンクパラメータの設定]ダイアログボックスからプログラム番号/リンク番号、およびFL-NETに接続するポートのノード番号を設定します。

- ネットワーク構造

[プロトコルの設定]の内容

アクセスする接続機器 | レイヤー数 | レイヤー | プログラム番号 | リンク番号 | リレー/宛先 (ノード番号)
X1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5
Y2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5
3 | 1 | 6 | 30
Z1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5
3 | 1 | 6 | 20
4 | 3 | 4 | 10

## 通信設定

シュナイダーエレクトリックが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

警告

意図しない機器操作

データの転送を正しく行えるように、このセクションの指示をよく読んで理解してください。

MEMO

- BLUEのドライバープロパティからシリーズを選択します。通常は"AutoDetect"を選択します。

[AutoDetect]:
接続機器が"PC3 / PC10標準モード"と"PC10モード"のどちらを使用しているかによって、通信コマンドを自動的に変更します。

[PC3/PC10標準モード]:
"PC3 / PC10標準モード"でサポートされている通信コマンドを使用します。"PC3 / PC10標準モード"のアドレス範囲を使用できます。

[PC10モード]:
"PC10モード"でサポートされている通信コマンドを使用します。アドレス範囲を使用できます。

## 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

警告

意図しない機器操作

- 表示器と接続機器プログラムから同じレジスタに同時に書込みを行わないでください。
- ビット単位でアクセスしているレジスタに16ビットのワード値を書込まないでください。