### 接続機器の設定

通信設定はラダーソフト(Logic Designer)で行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトを起動します。

2. MODBUS通信（RTUモード）スレーブ機能の起動を行うために、制御ロジックを作成します。制御ロジック例については、「制御ロジック例」を参照してください。

   制御ロジック例

3. ［ビルド］メニューから［プロジェクトの再コンパイル］を選択します。

4. プロジェクトツリーウィンドウの[Target Setting]をダブルクリックし、［ターゲット設定］ダイアログボックスを表示します。

5. [ホスト名/IPアドレス]に「192.168.0.1」を入力します。

6. [OK]をクリックします。

7. 通信設定を接続機器にダウンロードします。

8. 接続機器を再起動します。

##### 制御ロジック例

表示器と接続機器を接続するには制御ロジックが必要です。

以下に制御ロジック例を示します。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。
- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。

- 接続機器のユニットIDを「0 ～ 247または255」で設定してください。