### MELSEC iQ-Fシリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力リレー | X0000 - X1777 | X0000 - X1760 |  | ※1
出力リレー | Y0000 - Y1777 | Y0000 - Y1760 | ※1
内部リレー | M00000 - M32767 | M00000 - M32752 |
特殊リレー | SM0000 - SM9999 | SM0000 - SM9984 |
ラッチリレー | L00000 - L32767 | L000000 - L32752 |
アナンシェータ | F00000 - F32767 | F00000 - F32752 |
ステップリレー | S0000 - S4095 | S0000 - S4080 |
リンクリレー | B0000 - B7FFF | B0000 - B7FF0 |
特殊リンクリレー | SB0000 - SB7FFF | SB0000 - SB7FF0 |
タイマ（接点） | TS0000 - TS1023 | - |
タイマ（コイル） | TC0000 - TC1023 | - |
積算タイマ （接点） | SS0000 - SS1023 | - |
積算タイマ（コイル） | SC0000 - SC1023 | - |
カウンタ（接点） | CS0000 - CS1023 | - |
カウンタ（コイル） | CC0000 - CC1023 | - |
ロングカウンタ（接点） | LCS0000 - LCS1023 | - |
ロングカウンタ（コイル） | LCC0000 - LCC1023 | - |
タイマ（現在値） | - | TN0000 - TN1023 |
積算タイマ （現在値） | - | SN0000 - SN1023 |
カウンタ（現在値） | - | CN0000 - CN1023 |
ロングカウンタ (現在値) | - | LCN0000 - LCN1023 |
データレジスタ | - | D0000 - D7999 |
特殊レジスタ | - | SD00000 - SD11999 |
リンクレジスタ | - | W0000 - W7FFF |
特殊リンクレジスタ | - | SW0000 - SW7FFF |
ユニットアクセスデバイス | - | U000-G00000 - U1FF-G65535 | ※2
ファイルレジスタ | - | R00000 - R32767 |

※1ワードアドレスは20 (8進数)で割り切れる値のみ指定できます。 （例：X0000、X0020、X0040…、X1760） ※2SLMPと互換性のあるデバイスやインテリジェント機能ユニットのバッファメモリにアクセスできるデバイスです。 アドレスの最初の3桁はインテリジェントモジュールの開始I/O番号を指定します。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語