表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※2 | 7A | 三菱電機(株)製RS232C通信用ケーブル FX-232CAB-1 (3m) + 三菱電機(株)製通信用アダプタ FX2NC-232ADP + 三菱電機(株)製機能拡張ボード※3 FX1N-CNV-BDまたはFX2N-CNV-BD | ケーブル長：15m以内
7B | 自作ケーブル + 三菱電機(株)製通信用アダプタ FX2NC-232ADP + 三菱電機(株)製機能拡張ボード※3 FX1N-CNV-BDまたはFX2N-CNV-BD
GP-4115 (COM1) | 7C | 自作ケーブル + 三菱電機(株)製通信用アダプタ FX2NC-232ADP + 三菱電機(株)製機能拡張ボード※3 FX1N-CNV-BDまたはFX2N-CNV-BD | ケーブル長：15m以内

※2RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COM Port

※3機種により対応する機能拡張ボードが異なります。

CPU | 機能拡張ボード
FX1S、FX1N | FX1N-CNV-BD
FX2N | FX2N-CNV-BD

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。