### TCminiシリーズ (TC3-02)

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
外部入力リレー | X000 - X00F | X00W - X00W |  | ※1
外部出力リレー | Y000 - Y00F | Y00W - Y00W | ※1
内部リレー | R000 - R37F | R00W - R37W | ※1
タイマリレー | T000 - T13F | T00W - T13W | ※1
カウンタリレー | C000 - C13F | C00W - C13W | ※1
ラッチリレー | L000 - L03F | L00W - L03W | ※1
データレジスタ | ------ | D000 - D24C | ※1
T/Cレジスタ1 | ------ | P000 - P13F | ※1
T/Cレジスタ2 | ------ | V000 - V15F | ※1

※1デバイスフォーマットは以下の通りです。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語