### 接続機器の設定

通信設定は、ラダーソフトである「TwidoSoft」にて行います。

「TwidoSoft」の「Application Browser」内の「TWDLMDA40DUK」から「Hardware」上で右クリックし「Add Option...」を選択します。「TWDLMDA40DUK」の「Hardware」に追加された「Port 2 :Modbus, 1」上で右クリックし、「Edit Controller Comm Setup…」を選択します。
次に表示される「Controller Communication Setup」ダイアログボックスにて設定を行います。

設定項目 | 設定内容
--- | ---
Protocol | Type | Modbus
Address | 1
Parameters | Baud Rate | 19200
Data Bits | 8
Parity | なし
Stop Bits | 1
End of Frame | 10
Response Timeout | 10×100msec
Frame Timeout | 10msec

MEMO

- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。

- 接続機器のユニットID を「1 ～ 247」で設定してください。