### 接続機器の設定

SYSMAC-CS1シリーズ(EtherNetユニット: CS1W-ETN21), CJシリーズ(EtherNetユニット: CJ1W-ETN21)と表示器を通信する為には、PLCのEtherNetユニットを設定する必要があります。

プロジェクトウィンドウの[I/Oテーブル]をダブルクリックし、[PCのI/Oテーブル]ウィンドウを表示します。ウィンドウ内Ethernetユニット上で右クリックして表示されるメニューから[ユニット設定]を選択し、Ethernetユニット設定画面を表示します。

設定項目 | 設定内容
--- | ---
IPアドレス変換 | 自動生成方式(動的)
伝送速度 | 自動検出
IPアドレス | 192.168.0.1
自ネットワークアドレス※1 | 0
ノードアドレス設定ロータリスイッチ※2 | 1
Unit No. 設定ロータリスイッチ※2 | 0
FINS/TCPポート | 9600

※1ネットワーク越えアクセスをする際に使用するパラメータです。
設定は、「CX-Netネットワークコンフィグレーション」のルーチングテーブルにて行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

※2設定は、Ethernetユニット前面のロータリースイッチにて行います。

##### 備考

- IPアドレスとサブネットマスクに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。