### MicroLogixシリーズ

デバイス | ビットアドレス※1 | ワードアドレス | 32 bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力ファイル | I:00.000/00-I:08.255/15 | I:00.000 - I:08.255 |  | ※2
出力ファイル | O:00.000/00 - O:08.255/15 | O:00.000 - O:08.255 | ※2
ステータスファイル | S:0/0 - S:163/15 | S:0 - S:163 |
Bitファイル | B3:0/0 - B3:255/15 B9:0/0 - B255:255/15 | B3:0 - B3:255 B9:0 - B255:255 |
タイマファイル | Enable | T4:0/ - T4:255/ T9:0/ - T255:255/ | EN | T4:0. - T4:255. T9:0. - T255:255. | --- |
Timing | TT | --- |
Done | DN | --- |
Preset | --- | PRE |
Accumulated | --- | ACC |
カウンタファイル | Up Enable | C5:0/ - C5:255/ C9:0/ - C255:255/ | CU | C5:0. - C5:255. C9:0. - C255:255. | --- |
Down Enable | CD | --- |
Done | DN | --- |
Overflow | OV | --- |
Underflow | UN | --- |
Updated Acc. | UA | --- |
Preset | --- | PRE |
Accumulated | --- | ACC |
コントロールファイル | Enable | R6:0/ - R6:255/ R9:0. - R255:255/ | EN | R6:0. - R6:255. R9:0. - R255:255. | --- |
Enable Unload | EU | --- |
Done | DN | --- |
Empty | EM | --- |
Error | ER | --- |
Unload | UL | --- |
Inhibit Comp. | IN | --- |
Found | FD | --- |
Length | --- | LEN |
Position | --- | POS |
整数ファイル | N7:0/0 - N7:255/15 N9:0/0 - N255:255/15 | N7:0 - N7:255 N9:0 - N255:255 |
浮動点ファイル | ------ | F8:0 - F8:255 F9:0 - F255:255 | ※3
文字列ファイル | ------ | ST9:0 - ST255:255 |
ロングワードファイル | L9:0/0 - L255:255/31 | L9:0 - L255:255 |

※1ビット書き込みを行うと、表示器はいったん接続機器の該当するワードアドレスを読み込みます。読み込んだワードデータのうち対象とするビットのみを変更し、そのワードデータを接続機器に書き込みます。
表示器が接続機器のデータを読み込んで接続機器へ書き込む間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書き込み処理を行うと、正しいデータが書き込めない場合があります。

※2入力/出力ファイルのアドレスの内容を以下に示します。

- ビットアドレスの場合

- ワードアドレスの場合

※332ビットアクセスのみ

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語