デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力リレー | R00000 - R59915 | R000 - R599 |  |
出力リレー |
内部補助リレー |
リンクリレー | B0000 - B1FFF | B000 - B1FF | ※6
内部補助リレー | MR00000 - MR59915 | MR000 - MR599 |
ラッチリレー | LR00000 - LR19915 | LR000 - LR199 |
コントロールリレー | CR0000 - CR8915 | CR00 - CR89 |
ワークリレー | VB0000 - VB1FFF | VB000 - VB1FF | ※6
タイマ（接点） | T000 - T511 | ------ | - |
カウンタ（接点） | C000 - C255 | ------ |
高速カウンタコンパレータ（接点） | CTC0 - CTC7 | ------ | ※1
タイマ（設定値） | ------ | TS000 - TS511 |  | ※2
カウンタ（設定値） | ------ | CS000 - CS255 | ※2
タイマ（現在値） | ------ | TC000 - TC511 | ※2
カウンタ（現在値） | ------ | CC000 - CC255 | ※2
データメモリ | ------ | DM00000 - DM32767 |
テンポラリデータメモリ | ------ | TM000 - TM511 |
コントロールメモリ | ------ | CM0000 - CM8999 |
リンクレジスタ | ------ | W0000 - W3FFF |
ワークメモリ | ------ | VM0000 - VM9499 |
インデックスレジスタ | ------ | Z01 - Z12 | ※2 ※3
高速カウンタ（現在値） | ------ | CTH0 - CTH3 | ※2 ※4
高速カウンタコンパレータ（設定値） | ------ | CTC0 - CTC7 | ※2※5

※1書込み不可

※232ビットデバイス

※3 アドレスZ11とZ12への書込みは行わないでください。これらは接続機器のシステムで使用されています。

※4KV-NC32Tの場合、アドレスの最大値はCTH2です。 CTH3の読出しは読出しエラーではなく、値が0になります。 書込みの場合は、書込みエラーになります。

※5KV-NC32Tの場合、アドレスの最大値はCTC5です。 CTC6とCTC7の読出しは読出しエラーではなく、値が0になります。書込みの場合は、書込みエラーになります。

※6 BLUEと接続機器ではワードアドレスの表記方法が異なります。設定時にはご注意ください。

BLUE | 接続機器
B000 - B1FF | B0000 - B1FF0
VB000 - VB1FF | VB0000 - VB1FF0

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語